Снятие и установка активаторов дверных замков

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите дверное стекло в крайнее верхнее положение. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Снимите внутреннюю ручку двери. 4. Отпустите фиксаторы и винты крепления панели внутренней обивки двери. Отсоедините электропроводку и снимите обивку. 5. Отсоедините от замковой сборки приводные тяги дверного активатора. 6. Выверните крепежные винты и снимите защелку замка. 7. Отделите активатор от защелки. 8. Установка производится в обратном порядке.