Проверка состояния и замена контактной группы выключателя зажигания

| Выключатель зажигания оборудован сигнальным зуммером, извещающим водителя о необходимости извлечения повернутого в положение LOCK или АСС ключа при открывании левой передней двери, - для отключения зуммера достаточно извлечь ключ из замка.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Кузов). 2. Снимите нижнюю крышку кожуха рулевой колонки (см. Главу Подвеска и рулевое управление). 3. Отпустите фиксатор и рассоедините контактный разъем электропроводки выключателя зажигания на жгуте кузовной электропроводки. 4. Поворачивая пластину ключа зажигания в каждое из рабочих положений, замерьте сопротивление между соответствующими клеммами контактного разъема выключателя. Сравните результаты измерений с требованиями, изложенными в таблице. 5. Неисправную контактную группу замените (см. ниже).

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите рулевую колонку (см. Главу Подвеска и рулевое управление) и зажмите ее в тиски с мягкими губками.
| 3. Высверлите крепежные болты и снимите контактную группу.
| 4. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить крепежные болты.