Снятие и установка поперечной балки передней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости) и поддомкратную пластину. 3. Снимите с нижнего рычага подвески опорный кронштейн троса привода стояночного тормоза. 4. Отсоедините рулевые тяги от поворотных кулаков. 5. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска). 6. Отсоедините от поперечной балки нижние рычаги подвески. 7. Отдайте гайки крепления к поперечной балке опоры подвески силового агрегата. 8. Отдайте гайки крепления крутящего штока и вала привода рулевого механизма. 9. Вывесьте силовой агрегат, приподняв его над балкой подвески приблизительно на 10 мм. 10. Подоприте балку домкратом. 11. Отдайте крепежные балки и снимите балку в сборе с реечной передачей. 12. Установка производится в обратном порядке. Окончательное затягивание гаек крепления балки, а также болтов крепления к ней нижних рычагов подвески следует производить после опускания автомобиля землю. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.