Общие сведения о настройках и регулировках

Под названием «настройки» в настоящем Руководстве подразумевается не отдельно взятая процедура корректировки какого-либо из параметров систем автомобиля, а целый комплекс регулировок, позволяющих добиться максимальной эффективности отдачи двигателя.
Если владелец нового автомобиля со дня его приобретения строго придерживался графика процедур текущего обслуживания (см. Раздел График текущего обслуживания автомобилей Subaru Legacy и Outback), достаточно часто выполнял проверки критических параметров, поддерживал требуемый уровень смазочных жидкостей, двигатель крайне редко будет нуждаться в выполнении дополнительного обслуживания и восстановительного ремонта (сверх замены подверженных повышенному износу компонентов и расходных материалов).
С другой стороны, в случае небрежного отношения к выполнению процедур регулярного технического обслуживания и частого нарушения установленных сроков проведения проверок, эффективность отдачи двигателя рано или поздно обязательно снизится. Особенно высока вероятность возникновения такой ситуации в случае приобретения бывшего в употреблении автомобиля. В таких случаях возникает необходимость в выполнении комплекса настроек силового агрегата сверх объема работ по текущему обслуживанию автомобиля.
Первым шагом при настройке или диагностике неисправностей работающего с пониженной отдачей двигателя всегда является проверка компрессионного давления в цилиндрах (см. Главу Двигатель), анализ результатов которой позволяет оценить общее состояние внутренних компонентов двигателя и наметить план предстоящих регулировочных и/или восстановительных работ. Например, если проверка компрессионного давления выявила признаки серьезного внутреннего износа двигателя, обычного комплекса настроек будет недостаточно, чтобы исправить ситуацию, а его проведение явится пустой тратой времени и средств. Ввиду ценности информации, получаемой в результате проверки компрессионного давления, ее выполнение следует поручить достаточно опытному и квалифицированному механику, располагающему необходимыми диагностическими приборами.
Ниже приведены списки основных настроечных процедур, позволяющих добиться максимальной эффективности отдачи от находящегося в исправном механическом состоянии двигателя.
Список минимального комплекса проверок и регулировок
· Проверьте уровни всех имеющих отношение к работе двигателя жидкостей (см. Раздел Проверка уровней жидкостей (в соответствии с Графиком текущего обслуживания)).
· Произведите проверку состояния и обслуживание компонентов системы охлаждения (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы охлаждения).
· Проверьте состояние всех расположенных в двигательном отсеке шлангов (см. Раздел Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов).
· Проверьте состояние фильтрующего элемента воздухоочистителя (см. Раздел Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя).
· Проверьте состояние свечей зажигания (см. Раздел Проверка состояния и замена свечей зажигания и ВВ электропроводки).
· Проверьте установку клапанных зазоров, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка клапанных зазоров).
· Проверьте состояние и усилие натяжения приводных ремней, в случае необходимости произведите необходимую корректировку/замену (см. Разделы Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов и Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена).
· Проверьте состояние компонентов подвески и рулевого привода (см. Разделы Проверка состояния компонентов подвески и Проверка состояния компонентов рулевого привода).
Список полного комплекса проверок и регулировок
В дополнение к перечисленным выше проверкам:
· Замените фильтрующий элемент воздухоочистителя (см. Раздел Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя).
· Проверьте исправность функционирования системы питания и состояние ее компонентов (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы питания).
· Замените топливный фильтр (см. Раздел Проверка и замена топливного фильтра).
· Проверьте исправность функционирования системы зажигания и состояние ее компонентов (см. Раздел Проверка состояния и замена свечей зажигания и ВВ электропроводки и Главу Электрооборудование двигателя).