Снятие и установка переднего обтекателя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рычаги стеклоочистителей (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка стеклоочистителей и компонентов тракта подачи омывающей жидкости). 2. Откройте капот.
| 3. Снимите резиновый уплотнитель заднего края проема двигательного отсека.
| 4. Высвободите крепежные фиксаторы и снимите панель обтекателя. А — Фиксаторы В — Обтекатель
5. Установка производится в обратном порядке.