Обслуживание топливного фильтра

| Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Замена топливного фильтра должна производиться на регулярной основе в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сброс давления в системе питания). 3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Отсоедините бензопроводы и снимите фильтр с держателя. |
5. Внимательно осмотрите фильтр на наличие признаков загрязнения. Фильтр с нарушенной проходимостью подлежит замене. 6. Попавшая внутрь фильтра влага может быть вытряхнута через впускной штуцер. 7. Оцените состояние подсоединяемых к фильтру бензопроводов, - в случае необходимости произведите замену. 8. Установка фильтра производится в порядке, обратном порядку демонтажа, - проследите за надежностью затягивания крепежа.

| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!