Снятие, обслуживание и установка рулевой колонки

| Описание процедур снятия/установки сборки комбинированных подрулевых переключателей приведено в Главе Бортовое электрооборудование.

Детали установки рулевой колонки

1 — Травмобезопасная рулевая колонка 2 — Карданный шарнир Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | Т1: 24 Т2: 25

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Снимите модуль водительской подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование). 4. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). 5. Поднимите автомобиль над землей и снимите карданный шарнир рулевого вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка карданного шарнира рулевой колонки). 6. Опустите автомобиль и снимите секцию нижней отделки панели приборов с водительской стороны салона.
| 7. Выверните винт крепления нижней крышки кожуха рулевой колонки.
8. Рассоедините контактные разъемы всех подведенных к рулевой колонке жгутов электропроводки.
| 9. Выверните два расположенных под панелью приборов болта крепления рулевой колонки.
10. Высвободите сборку рулевого вала из ножного упора пола.

РАЗБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Описание процедур снятия/установки комбинированных подрулевых переключателей приведено в Главе Бортовое электрооборудование.
Выверните два винта крепления верхней крышки кожуха рулевой колонки, а также два винта крепления сборки комбинированных подрулевых переключателей, и снимите соответствующие компоненты.

СБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите на верхний вал колонки сборку комбинированных переключателей. 2. Установите верхнюю крышку, затем пропустите жгуты электропроводки подрулевых переключателей и выключателя зажигания между опорными выступам крышки и затяните крепежные винты с требуемым усилием (1.2 Нм).

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно протрите наружные поверхности компонентов сборки рулевой колонки чистой ветошью и изучите их состояние. Дефектные детали замените.
| 2. Измерьте полную длину сборки рулевой колонки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (849.7 мм: для моделей Legacy и 817.8 мм: для моделей Outback), замените сборку.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Заправьте проходную втулку в панель ножного упора.
2. Проденьте конец рулевого вала в проходную втулку. 3. Затяните с требуемым усилием (25 Нм) расположенные под панелью приборов болты крепления рулевой колонки. 4. Восстановите исходное подсоединение проложенных под панелью приборов жгутов электропроводки. 5. Подсоедините разъем электропроводки подушки безопасности на кабельном барабане, - проследите за защелкиванием двойного замка. 6. Удерживая рычаг регулировки наклона колонки в опущенном положении, установите нижнюю крышку кожуха рулевой колонки. 7. Подсоедините карданный шарнир (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка карданного шарнира рулевой колонки). 8. Отцентрируйте положение контактного барабана цепи электропроводки клаксона/подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование), - проследите, чтобы передние колеса автомобиля находились в прямолинейном положении. 9. Установите и отрегулируйте рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса) и модуль водительской подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).