Замена опор подвески силового агрегата

Конструкция и детали установки опор подвески силового агрегата

1 — Подушка передней опоры (модели 2.0 л) 2 — Кронштейн передней опоры (модели 2.0 л) 3 — Подушка передней опоры (модели 2.5 л) Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | Т1: 34 Т2: 41 Т3: 85

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Схема организации подвески силового агрегата представлена на иллюстрациях.
| 1 — Резиновая подушка 2 — Кронштейны
| 1 — Подушка
2. Конструкция и детали установки опор подвески силового агрегата показаны на иллюстрации. 3. Снимите силовой агрегат (см. Раздел Снятие силового агрегата с автомобиля - методы выполнения и меры предосторожности). 4. Снимите опоры с агрегата и внимательно проверьте резиновые подушки на наличие признаков старения материала, деформаций, трещин и прочих механических повреждений. 5. Установка производится в обратном порядке.