Снятие и установка задних колесных подшипников

Снятие
Конструкция задней ступицы

1 — Сальники 2 — Кожух ступичной сборки 3 — Подшипник 4 — Стопорное кольцо 5 — Уплотнительное кольцо 6 — Ротор колесного датчика ABS 7 — Колесная шпилька 8 — Ступичная сборка 9 — Гайка |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 2. Отдайте ступичную гайку. 3. Отпустите регулировочную гайку рычага привода стояночного тормоза. 4. Снимите со ступичной сборки суппорт и диск тормозного механизма (модели с дисковыми тормозными механизмами задних колес). 5. Снимите тормозной барабан и отсоедините тормозную линию от колесного цилиндра (модели с барабанными тормозными механизмами задних колес). 6. Отсоедините трос привода стояночного тормоза. 7. Отсоедините штангу стабилизатора поперечной устойчивости от заднего поперечного рычага подвески. 8. Выверните болты крепления поперечных рычагов к ступичной сборке. 9. Выверните болт крепления к ступичной сборке продольного рычага подвески. 10. При соответствующей комплектации автомобиля снимите колесный датчик ABS. 11. Снимите пружинное стопорное кольцо крепления полуоси к дифференциалу. 12. Снимите полуось. 13. Отделите ступичную сборку от стойки подвески. 14. Снимите тормозной щит. 15. Снимите сальники и стопорное кольцо. 16. Для снятия подшипника воспользуйтесь стендом (927430000) и съемником (927440000). 17. Снимите кожух ступичной сборки, перенесите его на монтажный стенд (927080000) и при помощи съемника (927420000) демонтируйте ступицу.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите мусор из кожуха ступичной сборки. 2. При помощи стенда (927430000) и оправки (927460000) установите внутренний сальник ступичной сборки, - сальник заправляется до упора в дно посадочного гнезда. 3. Установите дополнительный сальник, - губки сальников следует смазать смазкой типа № 6459. 4. Установите тормозной щит. 5. Для посадки в ступицу подшипника воспользуйтесь стендом (927080000) и оправкой (927450000). 6. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.