Проверка состояния и замена трубок тормозного тракта

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Внимательно осмотрите все металлические трубки тормозного тракта на наличие трещин, перегибов и прочих механических повреждений (в случае необходимости воспользуйтесь зеркалом). Проверьте штуцерные разъемы подсоединения шлангов на наличие признаков развития утечек. Дефектные компоненты замените.

ЗАМЕНА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите накидные гайки соответствующих штуцерных разъемов и снимите нуждающуюся в замене жесткую секцию тормозного тракта, - постарайтесь не погнуть сочлененные с заменяемой трубкой линии.
| При обслуживании трубки центральной секции тормозного тракта постарайтесь не повредить проложенную рядом и окрашенную в желтый цвет электропроводку SRS!
2. При установке также постарайтесь не допустить деформации компонентов. 3. Закончив установку, прокачайте тормозную систему (см. Раздел Прокачка гидравлического тракта тормозной системы), затем проверьте штуцерные соединения на наличие признаков развития утечек. Усилие затягивания накидных гаек штуцерных соединений составляет 15 Нм.