Проверка состояния компонентов системы улавливания топливных испарений

Проверка состояния компонентов системы улавливания топливных испарений (каждые 100 000 км пробега или раз в 48 месяцев)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Задачей системы улавливания топливных испарений (EVAP) является отвод скалывающихся в топливном баке и полостях тракта системы питания во время стоянки паров горючего в специальный угольный адсорбер, из которого они после запуска двигателя выводятся во впускной трубопровод и сжигаются в камерах сгорания.
2. Наиболее типичным симптомом нарушения исправности функционирования системы EVAP является появление сильного запаха бензина в двигательном отсеке автомобиля. при появлении подобного запаха следует немедленно проверить состояние угольного адсорбера, расположенного в передней части отсека. Проверьте корпус адсорбера и штуцерные соединения подведенных к нему шлангов на наличие трещин и прочих механических повреждений. |
3. Подробное описание конструкции и принципа функционирования системы EVAP приведено в Главе Системы управления двигателем.