Снятие и установка сборки отопителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Потянув наружу, высвободите LLC. 3. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
| 4. Отпустите хомуты и отсоедините отопительные шланги от патрубков теплообменника на задней переборке двигательного отсека.
5. Снимите впускной блок системы К/В (см. Раздел Снятие и установка впускного блока системы К/В, замена испарителя).
| 6. При помощи ключа типа TORX выверните винты крепления блока управления SRS.
| 7. Рассоедините контактный разъем главного жгута электропроводки SRS вблизи опорной балки рулевой колонки.
8. Отпустите крепежные болты и гайки крепления опорной балки. 9. Рассоедините разъем сервопривода.
| 10. Отпустите крепежные болты и гайки и снимите сборку отопителя.
11. Установка производится в обратном порядке.