Снятие, проверка состояния и установка исполнительного цилиндра сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Отсоедините от исполнительного цилиндра гидравлический шланг, - сразу же закупорьте открытые концы шланга и приемного штуцера во избежание попадания грязи внутрь гидравлического тракта.
| 3. Выверните крепежные винты и снимите исполнительный цилиндр с картера РКПП. Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 18 Т2: 37
4. Внимательно изучите состояние цилиндра, - в случае обнаружения механических повреждений или признаков развития утечек, сборка цилиндра подлежит замене. 5. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
| Перед установкой контактирующую с рычагом выключения сцепления поверхность штока цилиндра следует смазать смазкой типа Sunlight 2: P/N 003602010.
6. Удалите из цилиндра воздух (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления) и проверьте исправность функционирования сцепления.