Единый замок - устройство, принцип функционирования, диагностика неисправностей

Схема расположения основных управляющих компонентов единого замка

1 — Модуль управления единого замка 2 — Выключатель защелки двери задка (модели Legacy Универсал/Outback) | 3 — Выключатели дверных замков

Принципиальная схема единого замка

1 — Модуль управления 2 — Выходной сигнал блокировки замка 3 — Выходной сигнал отпирания замка 4 — Выключатель дверного замка 5 — Активатор замка водительской двери 6 — Активатор замка правой передней двери | 7 — Активатор замка левой задней двери 8 — Активатор замка правой задней двери 9 — Активатор замка двери задка 10 — Масса 11 — Батарея

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования)! Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Общая информация
В число компонентов единого замка входят модуль управления, сборка выключателя/активатора водительской двери, а также активаторы замков пассажирских дверей и двери задка (модели Legacy Универсал/Outback).
Блокировка/отпирание водительской двери при помощи внутреннего выключателя замка приводит к блокировке/отпиранию всех прочих дверей автомобиля. Принципиальная схема единого замка представлена на иллюстрации.
В качестве подсистемы в состав единого замка входит система дистанционного управления, основными компонентами которой являются модуль управления единого замка, встроенный в головку ключа пульт дистанционного управления (трансмиттер), дверные выключатели, а также лампы аварийной сигнализации и салонных светильников.
Пульт ДУ функционирует на радиочастоте, что позволяет использовать трансмиттер с любых направлений.
Диагностика неисправностей
Диагностическая карта отказов
Нарушена исправность функционирования замков передних дверей при отпирании/запирании их ключом

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте исправность состояния цилиндра дверного замка. 2. Удостоверьтесь, что не произошло отсоединение или заклинивание приводной тяги активатора.

Нарушена исправность функционирования системы управления единого замка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте исправность состояния соответствующего предохранителя (см. ниже). 2. Проверьте исправность состояния контуров подачи питания и заземления модуля управления единого замка (см. ниже). 3. Проверьте исправность состояния контуров выключателей дверных замков (см. ниже) 4. Проверьте исправность состояния активаторов дверных замков (см. ниже).

Нарушена исправность срабатывания выключателя замка конкретной двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте исправность состояния контура выключателя (см. ниже) 2. Удостоверьтесь в надежности подсоединения приводной тяги активатора замка соответствующей двери.

Нарушена исправность срабатывания активатора замка конкретной двери

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте исправность состояния контура активатора (см. ниже) 2. Удостоверьтесь в надежности подсоединения приводной тяги активатора.

Нарушена исправность функционирования системы дистанционного управления (ДУ) единым замком

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние элемента питания трансмиттера (см. ниже). 2. Проверьте исправность состояния предохранителя (см. ниже). 3. Проверьте исправность состояния контуров подачи питания и заземления модуля управления дистанционного управления (см. ниже). 4. Замените модуль управления (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка).

Имеет место отказ регистрации трансмиттера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние элемента питания трансмиттера (см. ниже). 2. Проверьте исправность состояния контура регистрационного разъема (см. ниже).

Нарушена исправность срабатывания дверного замка по команде с пульта ДУ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние элемента питания трансмиттера (см. ниже). 2. Проверьте исправность состояния сигнального выключателя ключа (см. ниже). 3. Проверьте состояние дверного выключателя (см. ниже). 4. Замените модуль управления (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка).

Нарушена исправность функционирования ламп аварийной сигнализации при подаче команд с пульта ДУ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние элемента питания трансмиттера (см. ниже). 2. Проверьте исправность состояния сигнального выключателя ключа (см. ниже). 3. Проверьте исправность функционирования аварийной сигнализации (см. ниже). 4. Замените модуль управления (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка).

Нарушена исправность функционирования ламп освещения салона и подсветки выключателя зажигания при подаче команд с пульта ДУ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние элемента питания трансмиттера (см. ниже). 2. Проверьте исправность состояния сигнального выключателя ключа (см. ниже). 3. Проверьте исправность состояния соответствующих салонных светильников (см. Раздел Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп). 4. Проверьте состояние дверного выключателя (см. ниже). 5. Замените модуль управления (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка).

Проверки

| Схемы электрических соединений соответствующих компонентов представлены в конце Руковдства.

Проверка предохранителей
Извлеките предохранители № 2 (15 А), SBF-6 (30 А) (главный монтажный блок) и № 3 (15 А) (монтажный блок предохранителей и реле). Визуально оцените состояние предохранителей, перегоревшие элементы замените. Если предохранители в норме, проверьте исправность состояния контуров подачи питания и заземления модуля управления единого замка/системы дистанционного управления (см. ниже).
Проверка исправности состояния контуров подачи питания и заземления модуля управления единого замка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините электропроводку от модуля управления (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка). 2. Измерьте напряжение между клеммами №№ 5 (+) и 16 (+) разъема В176 жгута электропроводки и массой шасси. Если результат измерения состав ляет более 10 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте на наличие обрывов и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между модулем управления и предохранителем. 3. Измерьте сопротивление между клеммами №№ 6 (+) и 14 (+) разъема В176 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 10 Ом, цепи подачи питания и заземления в порядке, в противном случае отремонтируйте электропроводку.

Проверка исправности состояния контуров выключателей дверных замков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините электропроводку от модуля управления системы единого замка (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка). 2. Измерьте сопротивление между клеммой № 7 (+) разъема В176 и массой шасси в положении «Разблокировано» выключателя. Если результат измерения составляет более 10 Ом, следующий этап проверки может быть опущен. 3. Повторите предыдущую проверку в положении «Заблокировано» выключателя. Если результат измерения составляет менее 10 Ом, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае выключатель в норме. 4. Рассоедините контактный разъем электропроводки выключателя/активатора дверного замка (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка) и измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 3 в положении «Разблокировано» выключателя. Если результат измерения составляет менее 10 Ом, переходите к заключительному этапу проверки, в противном случае замените сборку выключателя/активатора (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка). 5. Повторите предыдущую проверку в положении «Заблокировано» выключателя. Если результат измерения составляет менее 10 МОм, замените сборку выключателя/активатора (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка), в противном случае проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между модулем управления и соответствующим выключателем.

Проверка исправности состояния контура активаторов дверных замков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте напряжение между клеммами №№ 17 (+) и 18 (+) разъема В176 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените модуль управления единого замка. 2. Проверьте состояние соответствующего активатора (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка), в случае необходимости произведите его замену. Если активатор в порядке, проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между модулем управления и активатором. Произведите необходимый восстановительный ремонт.

Проверка исправности состояния элемента питания трансмиттера системы ДУ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Извлеките из трансмиттера элемента питания и проверьте ее напряжение (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка). Если результат измерения составляет более 2 В, трансмиттер в порядке и следует переходить к очередной проверке (см. выше карту отказов).

Проверка исправности состояния контура регистрационного разъема трансмиттера ДУ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите зажигание и рассоедините регистрационный разъем (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка). Измерьте напряжение между клеммой № 2 (+) разъема В176 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае отремонтируйте электропроводку/контактный разъем. 2. Повторите вышеописанную проверку при подсоединенном регистрационном разъеме. Если результат измерения составляет 0 В, регистрационный разъем в порядке, в противном случае отремонтируйте электропроводку/контактный разъем.

Проверка состояния дверного выключателя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте напряжение между клеммами №№ 3 (+) и 4 (+) разъема В176 и массой шасси. Если при открытых дверях результат измерения отличается от значения 0 В, следующий этап проверки может быть опущен. 2. Закройте все двери и повторите предыдущую проверку Если при открытых дверях результат измерения составляет около 10 В, следовательно, выключатель в порядке, в противном случае переходите к следующему этапу проверки. 3. Отсоедините от дверного выключателя электропроводку и измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 3 (боковые двери)/№ 2 (дверь задка) выключателя. Если при отжатом нажатой кнопке выключателя результат измерения составляет более 10 МОм, переходите к заключительному этапу проверки, в противном случае замените выключатель. 4. Повторите вышеописанную проверку при отпущенном выключателе. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между модулем управления и выключателем, в противном случае замените выключатель.

Проверка состояния сигнального выключателя ключа

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Извлеките из главного монтажного блока предохранитель № 6 (15 А) и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в норме, переходите к следующему этапу проверки. 2. Извлеките ключ из замка зажигания и измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема В176 и массой шасси. Если результат измерения составляет 0 В, следовательно, сигнальный выключатель в норме, в противном случае переходите к следующему этапу проверки. 3. Отсоедините от сигнального выключателя электропроводку. Вставьте ключ в замок зажигания (в положение LOCK) и измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 выключателя. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к заключительному этапу проверки, в противном случае замените сигнальный выключатель. 4. Извлеките ключ из замка зажигания и повторите предыдущую проверку. Если результат измерения составляет менее 1 МОм, замените сигнальный выключатель, в противном случае проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участках цепи между выключателем и предохранителем и между выключателем и модулем управления.

Проверка исправности функционирования ламп аварийной сигнализации

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в исправности активации ламп аварийной сигнализации с соответствующего выключателя на панели приборов автомобиля. Если лампы мигают исправно, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите необходимые исправления. 2. Извлеките ключ из замка зажигания, закройте все двери (включая дверь задка) и измерьте напряжение между клеммами №№ 12 и 13 разъема В176 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 10 В, замените модуль управления единого замка (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка компонентов единого замка), в противном случае проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между модулем управления и лампами аварийной сигнализации.

Проверка исправности функционирования ламп салонных светильников

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удостоверьтесь в исправности активации светильников с соответствующего выключателя. Если светильники функционируют исправно, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите необходимые исправления. 2. Отсоедините электропроводку от модуля управления единого замка и салонного светильника. Измерьте сопротивление между клеммой № 11 разъема В176 и клеммой № 2 разъема R52. Если результат измерения составляет менее 10 В, следовательно, цепь светильника исправна, в противном случае проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между модулем управления и светильником.

Проверка исправности функционирования подсветки выключателя зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Рассоедините контактный разъем электропроводки цепи подсветки выключателя зажигания и измерьте напряжение между клеммой № 2 (+) разъема В224 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте на наличие признаков обрыва и короткого замыкания электропроводку на участке цепи между выключателем зажигания и предохранителем. 2. Отсоедините электропроводку от модуля управления единого замка. Измерьте сопротивление между клеммой № 11 разъема В176 и клеммой № 1 разъема В224. Если результат измерения составляет менее 10 В, проверьте исправность состояния блока подсветки (в случае необходимости произведите замену), в противном случае отремонтируйте электропроводку.