Обслуживание перекидного клапана

| Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

Местоположение перекидного клапана топливного тракта
Схема прокладки линий и размещения компонентов топливного тракта

1 — Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера EVAP 2 — Перекидной клапан 3 — Электромагнитный клапан управления давлением 4 — Разъем быстрой стыковки 5 — Топливный насос 6 — Датчик давления в топливном баке | 7 — Электромагнитный клапан управления вентиляцией EVAP 8 — Воздушный фильтр 9 — Угольный адсорбер 10 — Запорный топливный клапан 11 — Топливный бак 12 — Топливный фильтр

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Отсоедините топливные шланги и снимите клапан со своего опорного кронштейна. 3. Установка производится в обратном порядке.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите клапан с автомобиля (см. выше).
2. Подсоедините к клапану шланги в соответствии с приведенной на иллюстрации схемой. |
3. Подуйте в открытый конец шланга и одновременно наклоните клапан минимум под 90° сначала влево, затем вправо от нормального положения, - при наклоне клапана в любую сторону его проходимость должна нарушаться. 4. Неисправный клапан подлежит замене.