Обслуживание редукционного клапана масляного насоса

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите защиту картера. 4. Опорожните систему охлаждения. 5. Опустите автомобиль на землю. 6. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 7. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание). 8. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ). 9. Снимите газораспределительные цепи (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей).
| 10. Выверните крепежные болты, снимите крышку и извлеките компоненты редукционного клапана.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте корпус редукционного клапана на наличие признаков нарушения проходимости маслотоков, трещин, каверн и прочих повреждений. 2. Удостоверьтесь в отсутствии посторонних частиц на прокладочном фильтре.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Установите редукционный клапан с прокладкой и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.4 Нм). Размеры болтов (1) и (5): 6 x 26 (2), (3), (4) и (9): 6 x 35 (6), (7), (8) и (10): 6 x 16
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.