Проверка и замена топливного фильтра

| Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При обслуживании компонентов системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака, - старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь защитными резиновыми перчатками. При случайном непредвиденном контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система впрыска топлива постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Топливный фильтр встроен в сборку топливного насоса. 2. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска). 3. Снимите сборку топливного насоса (см. Главу Системы питания и выпуска).
| 4. Отсоедините от держателя фильтра шину заземления.
| 5. Повернув влево, высвободите держатель из фиксаторов и извлеките фильтр.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените степень загрязнения фильтра, проверьте его на наличие признаков содержания влаги (в виде осадка). 2. Замена фильтра производится в случае сильного загрязнения, а также, вне зависимости от его состояния в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Раздел График текущего обслуживания автомобилей Subaru Legacy и Outback).

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в обратном порядке. не забудьте заменить уплотнительное кольцо держателя.
| Поврежденные топливные шланги и хомуты их крепления также подлежат замене.