Регулировка штока толкателя ГТЦ/вакуумного усилителя тормозов

Проверка свободного хода педали ножного тормоза

1 — Шток толкателя вакуумного усилителя тормозов 2 — Контргайка 3 — Штифт 4 — Люфт штифта 5 — Разрезной палец 6 — Люфт педали (1 ÷ 3 мм) |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заглушите двигатель и несколько раз выжмите педаль ножного тормоза для сброса разрежения в рабочей камере вакуумного усилителя тормозов. 2. Разрезной палец толкателя должен быть закреплен на педали ножного тормоза с определенным люфтом. 3. При отсутствии лежащего в пределах допустимого диапазона (см. Спецификаций) люфта отпустите герметику штока толкателя и произведите соответствующую корректировку.