Проверка состояния задних колесных подшипников

| Колесные подшипники в регулярном обслуживании не нуждаются, однако, следует время от времени проверять их состояние.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки и проверьте колесные сборки на наличие поперечного люфта. 2. Если люфт имеет место, снимите соответствующее заднее колесо, закрепите на ступице измеритель циферблатного типа и, оттянув ступицу на себя, замерьте полную величину ее хода. 3. Сравните результат измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости произведите замену колесного подшипника (см. Раздел Снятие и установка задних колесных подшипников).