Снятие, обслуживание и установка зеркал заднего вида

| Описание процедур снятия и установки переключателей управления функционированием электропривода дверных зеркал приведено в Главе Бортовое электрооборудование.

Внутреннее зеркало
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Разверните опору зеркала под 90° в любом направлении и, потянув вниз, снимите ее с наклеенного на стекло основания.
| 2. Извлеките из сборки основания опоры зеркала пружину.
3. Проверьте состояние стекла и пружины основания, дефектные компоненты замените. 4. Установка производится в обратном порядке.

Наружные зеркала
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан)).
| 2. Отогните угол изоляционной накладки и рассоедините контактный разъем электропроводки зеркала.
| 3. Выверните крепежные винты и снимите сборку зеркала с двери.
4. Установка производится в обратном порядке.

Замена стекла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку зеркала с двери (см. выше).
| 2. Прогрейте феном держатель до размягчения его краев, при использовании фена мощностью 1 кВт достаточный разогрев держателя происходит уже спустя две-три минуты.
3. Поддевая тупой отверткой, отделите стекло от держателя. На моделях с подогревом зеркал отсоедините от задней стороны стекла электропроводку термоэлектрического нагревательного элемента. 4. Вновь прогрейте поверхность держателя феном, снимите пленку с двухстороннего скотча крепления стекла и плотно прижмите последнее к держателю.
| Отказ от предварительного прогрева держателя сопряжен с риском повреждением его краев, либо раскалыванием стекла зеркала!
5. Установите сборку зеркала свое штатное место (см. выше).