Снятие и установка панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха

Детали установки панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха показаны на иллюстрациях.
Детали установки панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования на моделях с ручным управлением К/В

1 — Кнопочный выключатель 2 — Рукоятка управления 3 — Панель управления 4 — Несущий модуль 5 — Крышка | 6 — Трос привода смесительной заслонки 7 — Переключатель выбора скоростного режима функционирования вентилятора 8 — Печатная плата 9 — Лампы подсветки

Детали установки панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования на моделях с автоматическим К/В

1 — Панель управления 2 — Печатная плата 3 — Электронный блок управления 4 — Кожух | 5 — Аспираторный шланг 6 — Датчик температуры воздуха в салоне 7 — Лампы подсветки

Модели с ручным управлением К/В

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите переднюю секцию отделки центральной консоли (А), затем выверните 2 крепежных винта (С) и снимите центральную секцию отделки панели приборов (D). 3. Поверните рукоятку выбора температурного режима в крайнее левое положение (FULL HOT) и отсоедините от отопителя трос привода смесительной заслонки.
| 4. Отпустите крепежные винты и слегка высвободите блок управления из консольной секции панели приборов.
5. Отсоедините антенный кабель и снимите сборку. 6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы рукоятка выбора температурного режима оставалась повернутой в крайнее левое положение (FULL HOT).

Модели, оборудованные автоматической системой кондиционирования воздуха

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите переднюю секцию отделки центральной консоли (А), затем выверните 2 крепежных винта (С) и снимите центральную секцию отделки панели приборов (D).
| 3. Отпустите крепежные винты и слегка высвободите блок управления из консольной секции панели приборов.
4. Установка производится в обратном порядке.