Снятие, проверка состояния и установка выключателей управления функционированием электропривода регуляторов стеклоподъемников

Снятие
Группа переключателя главной панели управления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| В состав главной группы переключателей входит также переключатель электропривода наружных зеркал заднего вида.
| 1. Отпустите два фиксатора панели главного переключателя на подлокотнике водительской двери автомобиля.
| 2. Высвободите сборку переключателей из подлокотника и отсоедините от нее электропроводку.

Индивидуальные переключатели пассажирских дверей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите два фиксатора и высвободите панель переключателя из дверного подлокотника.
2. Отсоедините электропроводку и снимите переключатель.

Проверка
Группа переключателя главной панели управления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Карта проводимости переключателей исправной главной панели представлена в таблице 29. 2. Неисправная сборка подлежит замене

Таблица 29

Индивидуальные переключатели пассажирских дверей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Карта проводимости исправного индивидуального переключателя представлена в таблице 30. 2. Неисправная сборка подлежит замене.

Таблица 30