Снятие, обслуживание и установка сидений

Детали установки переднего сиденья

1 — Спинка 2 — Подголовник 3 — Задняя панель спинки 4 — Основание спинки 5 — Основание подушки 6 — Подушка 7 — Петельная сборка 8 — Направляющий полоз 9 — Петельная сборка 10 — Боковая накладка | 11 — Стяжные штанги (сиденья с нерегулируемыми подушками) 12 — Стяжные штанги (сиденья с регулируемыми подушками) 13 — Электропроводка 14 — Модуль боковой подушки безопасности Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 30 Т2: 53

СНЯТИЕ

Сиденья с ручным приводом регулировки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и, прежде чем приступать к снятию сиденья, обождите не менее 20 секунд, необходимых для разрядки конденсатора автономного источника питания SRS.
| 2. Отжав кнопку фиксатора, снимите подголовник.
3. Наклоните спинку вперед.
| 4. Снимите декоративные крышки болтов крепления с передней и задней стороны полозов направляющих салазок.
5. При соответствующей комплектации рассоедините желтый разъем проложенной под сиденьем электропроводки боковой подушки безопасности, также отсоедините электропроводку термоэлектрического элемента обогрева сиденья и датчика-выключателя контрольной лампы «Пристегните ремни».
| 6. Выверните два задних болта крепления направляющих салазок.
| 7. Сдвиньте сиденье до упора назад и выверните два передних болта крепления направляющих.
8. Поднимите сиденье и извлеките его из салона автомобиля, - постарайтесь не оцарапать лакокрасочное покрытие кузовных панелей и не порвать обивку сиденья.

Электроприводные сиденья

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и, прежде чем продолжать выполнение процедуры, обождите не менее 20 секунд, необходимых для разрядки конденсатора автономного источника питания SRS.
| 2. Приподнимите сиденье и рассоедините желтый разъем проложенной под сиденьем электропроводки боковой подушки безопасности, также отсоедините электропроводку термоэлектрического элемента обогрева сиденья и датчика-выключателя контрольной лампы «Пристегните ремни».
3. Аккуратно извлеките сиденье из салона автомобиля, - постарайтесь не оцарапать лакокрасочное покрытие кузовных панелей и не порвать обивку сиденья.

РАЗБОРКА

Сиденья с ручным приводом регулировки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите накладку рычага регулировки поясничного упора.
| 2. Высвободите крюки нижних фиксаторов и снимите со спинки сиденья заднюю панель.
| 3. Снимите крюк и пружинные кольца крепления обивки с задней стороны спинки.
| 4. При соответствующей комплектации автомобиля высвободите жгут электропроводки термоэлектрического элемента обогрева сиденья из промежуточных фиксаторов с внутренней боковой стороны сборки сиденья.
| 5. Отогните обивку и подушку и выверните два петельных болта крепления спинки с наружной стороны сборки сиденья.
| 6. Снимите декоративную крышку, выверните петельные болты с внутренней стороны сборки сиденья и снимите спинку с петель.
| 7. Ухватившись за мундштук щипцами, снимите втулку фиксации направляющего штыря подголовника.
| 8. Отцепите пружинные кольца крепления обивки с передней стороны спинки сиденья.
| 9. При соответствующей комплектации автомобиля отпустите пружинные фиксаторы и снимите термоэлектрический элемент обогрева спинки.
10. Снимите обивку. 11. Снимите подбивку спинки сиденья.
| 12. При соответствующей комплектации автомобиля высвободите из промежуточных фиксаторов жгут электропроводки боковой подушки безопасности.
| 13. Отдайте две оснащенных защитными колпачками гайки и снимите модуль боковой подушки безопасности (при соответствующей комплектации автомобиля).
| 14. На сиденьях с нерегулируемыми подушками снимите рукоятку рычага регулировки наклона спинки и боковую накладку петельной сборки.
| 15. На моделях с регулируемыми подушками выверните четыре петельных болта и снимите подушку сиденья.
| 16. На моделях с нерегулируемыми подушками сидений выверните боковые болты крепления подушки и снимите последнюю с рамы.
17. Отпустите пружинные фиксаторы с нижней стороны подушки сиденья и снимите проволочные кольца.
| 18. При соответствующей комплектации автомобиля высвободите из промежуточных фиксаторов электропроводку термоэлектрического элемента обогрева подушки.
| 19. Снимите пружинные кольца крепления обивки.
20. Снимите обивку и подбивку подушки сиденья.
| 21. На моделях с регулируемыми подушками сиденья отпустите пружинные фиксаторы и снимите рукоятки регулировки высоты положения подушки сиденья.
| 22. На моделях с регулируемыми подушками сиденья снимите рукоятку рычага регулировки наклона спинки сиденья.
| 23. На моделях с регулируемыми подушками выверните крепежные болты (предварительно снимите декоративные крышки) и снимите боковую накладку петельной сборки.
| 24. На моделях с регулируемыми подушками снимите подбивку подушки и декоративную накладку петельной пружины.
| 25. На моделях с регулируемыми подушками выверните четыре крепежных болты и снимите полозья салазок сиденья.
| 26. На моделях с нерегулируемыми подушками сидений выверните четыре крепежных винта и снимите петельные сборки.
| 27. На моделях с нерегулируемыми подушками выверните четыре крепежных болта и снимите полозья салазок.
28. Снимите соединительную электропроводку.

Электроприводные сиденья

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите пружинные фиксаторы с нижней стороны подушки сиденья и снимите проволочные кольца. 2. При соответствующей комплектации автомобиля высвободите из промежуточных фиксаторов электропроводку термоэлектрического элемента обогрева подушки. 3. Снимите пружинные кольца крепления обивки, - схема расположения колец на подушках электроприводных колец одинакова для подушек с тканевой и кожаной обивкой. 4. Снимите обивку и подбивку подушки сиденья.
| 5. Выверните крепежный винт и снимите заднюю накладку.
| 6. На сиденьях с 8-позиционным приводом выверните крепежный винт и отсоедините электропроводку от сборки переключателя в нижней части накладки петельной сборки, затем снимите накладку.
| 7. На сиденьях с 6-позиционным приводом снимите рукоятку рычага регулировки наклона спинки сиденья.
| 8. Снимите накладку, установленную с задней стороны петли, затем выверните два крепежных болта и снимите петельную сборку.

СБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сборка осуществляется в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - постарайтесь не запачкать обивку и проследите за гладкостью ее посадки. 2. На сиденьях с ручным приводом и нерегулируемой подушкой проследите, чтобы внутренняя петля правильным образом попала в окно обивки. 3. Удостоверьтесь в правильности подсоединения и надежности фиксации контактных разъемов электропроводки, проследите, чтобы жгуты не оказались защемлены. 4. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием (см. Спецификации).

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа сиденья, - проследите за правильностью фиксации задних концов полозьев направляющих салазок на стопорных болтах.
2. С требуемым усилием (53 Нм) затяните четыре болта крепления салазок. 3. Проверьте исправность функционирования механизма регулировки положения сиденья.

Задние сиденья
Детали установки компонентов заднего сиденья на моделях Седан

1 — Спинка 2 — Подголовники 3 — Подушка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | Т: 24.5

Детали установки компонентов заднего сиденья на моделях Седан

1 — Накладка 2 — Правая подушка 3 — Левая подушка 4 — Крюк 5 — Правая спинка 6 — Левая спинка 7 — Подголовники | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 10 Т2: 24.5

СНЯТИЕ

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Придерживая подушку сзади, слегка приподнимите ее передний край, затем сдвиньте вперед, выводя из зацепления со стопорными крюками.
| 2. Сняв подушку, выверните болты крепления нижнего края спинки сиденья, затем из багажного отделения отпустите центральный крюк.
3. Подняв спинку, извлеките ее из салона автомобиля.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 4. Приподнимите подушки и снимите защитные крышки петельных болтов.
| 5. Выверните петельные болты и снимите подушки.
6. Потянув вверх, высвободите из обеих секций спинки подголовники.
| 7. Извлеките фиксаторы и снимите переднюю секцию задней ковровой панели покрытия пола.
| 8. Наклонив обе секции спинки, отдайте петельные болты/гайки.
9. Снимите сборку спинки.

РАЗБОРКА

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите расположенные по периметру задней стороны спинки сиденья пружинные кольца.
| 2. При соответствующей комплектации отдайте две крепежные гайки и снимите центральный подлокотник.
| 3. Демонтировав пружинные кольца, снимите обивку спинки.
| 4. Отпустите расположенные по периметру нижней стороны подушки сиденья пружинные кольца.
| 5. Демонтировав пружинные кольца, снимите обивку подушки.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Выверните крепежные болты и снимите петельные скобы спинки.
| 2. Снимите накладку замкового фиксатора спинки.
3. Вращая против часовой стрелки, снимите рукоятку спинки.
| 4. Ухватившись за мундштук щипцами, снимите втулку фиксации направляющего штыря подголовника.
| 5. Снимите крюк фиксации спинки.
| 6. Высвободив фиксирующую ленту, снимите заднюю обивку спинки.
7. Снимите нижний крюк.
| 8. Отпустите по четыре фиксатора.
| 9. Снимите восемь пружинных колец.
| 10. Снимите с подбивки спинки четыре передних пружинных кольца.
11. Снимите обивку спинки.
| 12. Выверните крепежные болты и снимите петельные планки подушки сиденья.
| 13. Снимите облицовку ременной петли.
| 14. Извлеките фиксаторы и снимите нижнюю обивку подушки.
| 15. Демонтировав крюк, снимите рамку.
| 16. Демонтировав пружинные кольца, снимите обивку.

СБОРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сборка осуществляется в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - постарайтесь не запачкать обивку и проследите за гладкостью ее посадки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
| 2. При установке спинки сиденья на моделях Седан сначала посадите ее на верхние крюки и лишь после затяните нижние крепежные болты.
3. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.