Замена смазки раздаточной коробки (полноприводные модели)

Замена смазки раздаточной коробки (полноприводные модели) (каждые 50 000 км пробега или раз в 24 месяца)
Картер раздаточной коробки также оборудован заливной/контрольной (А) и сливной (В) пробками

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Совершите на автомобиле короткую (продолжительностью около 15 минут) поездку для разогрева масла в раздаточной коробке, - по возможности включите полноприводной режим, старайтесь прогнать автомобиль на всех возможных скоростных режимах, включая движение задним ходом. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Заведите под раздаточную коробку сливную емкость подходящего объема. 4. Выверните сливную пробку из нижней части картера раздаточной коробки и слейте масло в приготовленную тару. 5. После того как вытекание масла прекратится, протрите пробку, вверните ее на место и прочно затяните. 6. Выверните из картера коробки заливную пробку. 7. Долейте в коробку необходимое количество свежего масла требуемого сорта, - масло должно начать вытекать через край заливного отверстия. 8. Вверните пробку на место и прочно затяните. Опустите автомобиль на землю. 9. Совершите на автомобиле короткую поездку, после которой еще раз проверьте уровень смазки в раздаточной коробке.