Замена элементов подвески трансмиссионной сборки

Ограничитель раскачивания силового агрегата

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите воздухоочиститель/воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы питания и выпуска). 3. Снимите ограничитель раскачивания (см. Главу Двигатель на диске 1). 4. Удостоверьтесь в том, что штанга ограничителя не погнута и не повреждена. Оцените состояние резинометаллических втулок. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, либо замените ограничитель. 5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Поперечная балка и резиновая подушка опоры

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите приемную, центральную и заднюю секции системы выпуска отработавших газов вместе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска на диске 1). 4. Снимите крышку термозащитного экрана. 5. Подоприте АТ специальным трансмиссионным домкратом, - проследите, чтобы упорные пластины трансмиссии не упирались в поддон. 6. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии. 7. Снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата. 8. Удостоверьтесь в том, что поперечная балка не погнута и не повреждена, а также в том, что резиновая подушка не потеряла эластичность, не потрескалась или иным способом не повреждена. Произведите необходимый восстановительный ремонт, либо замените вышедшие из строя компоненты. 9. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.