Регулировка педалей ножного тормоза и сцепления

Регулировка педалей ножного тормоза и сцепления (каждые 25 000 км пробега или раз в 12 месяцев)
Свободный ход педали

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Свободным ходом педали называется величина ее перемещения от верхней точки до точки, в которой возникает ощущение сопротивления выжиманию, т.е. до начала активации гидравлического привода соответствующей системы (сцепления или тормозов). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, следует произвести соответствующую корректировку (см. далее). |
2. Для регулировки величины свободного хода педали сцепления ослабьте контргайку ее толкателя и вращением штока последнего добиться требуемого результата. Не забудьте затянуть контргайку. 3. Перед измерением величины свободного хода педали ножного тормоза необходимо выжать ее с полдюжины раз при заглушенном двигателе. Ослабьте контргайку и добейтесь требуемого результата вращением штока толкателя. Затяните контргайку.

Рабочий ход педали ножного тормоза

| Нажмите на педаль ножного тормоза с усилием около 30 кГс (294 Н) и измерьте расстояние от поверхности колодки педали до пола. Для моделей с левосторонним рулевым управлением минимальное допустимое значение составляет 65 мм, с правосторонним - 85 мм. Если результат измерения выходит за установленную границу обращайтесь за помощью к специалистам станции техобслуживания Subaru.