Спецификации

Гидротрансформатор
Тип | Симметричный, 3-элементный, одноступенчатый, двухфазный, с блокировочной муфтой
Коэффициент трансформации при остановленном турбинном колесе (Stall-Test)
Модели 2.0 л | 2.0 ÷ 2.2
Модели 2.5 л | 1.9 ÷ 2.1
Модели 3.0 л | 1.8 ÷ 2.0
Диаметр, мм | 246
Частота вращения двигателя при остановленном турбинном колесе (на высоте 0 м над уровнем моря), об/мин
Модели 2.0 л | 2000 ÷ 2500
Модели 2.5 и 3.0 л | 2100 ÷ 2600
Тип муфты свободного хода | С сухарями
Коробка передач
Тип | Планетарная, 2-рядная, с реализацией 4-х передних передач и одной задней
Элементы управления | Три блокировочных многодисковых муфты, два многодисковых тормоза, одна муфта свободного хода
Передаточные отношения
1-я передача | 2.785:1
2-я передача | 1.545:1
3-я передача | 1.000:1
4-я передача | 0.694:1
Задняя передача | 2.272:1
Тип системы управления | Гидравлическая
Выступ входного вала, мм | 50 ÷ 55
Тип системы охлаждения | Жидкостная, объединенная с радиатором
Электропроводка датчика-выключателя разрешения запуска | 12-контактная
Электропроводка трансмиссии | 20-контактная
Главная передача
Передаточное отношение
Модели 2.0 и 2.5 л | 4.111:1 (37/0)
Модели 3.0 л | 4.444:1 (40/9)
Тип масла переднего дифференциала | GL-5
Объем масла переднего дифференциала, л | 1.1 ÷ 1.3
Масляный насос
Тип | Роторный, постоянной производительности
Привод | От двигателя
Количество зубьев роторов
Внутренний ротор | 9
Наружный ротор | 10
Система управления
Тип | Электрогидравлическая
Тип ATF | DEXRON III
Объем ATF, л
Модели 2.0 л | 8.4 ÷ 8.7
Модели 2.5 и 3.0 л | 9.3 ÷ 9.6
Система смазки
Тип | Принудительная, масляным насосом
Тип масла ATF | (см. Спецификации к Главе Техническое обслуживание )
Раздаточная коробка
Тип
Модели 2.0 л и 2.5 л без VDC | Многодисковая (МРТ)
Модели 3.0 л и 2.5 л c VDC | С переменным распределением крутящего момента (VTD)
Количество ведомых и ведущих дисков
Модели 2.0 л | 4
Модели 2.5 л без VDC | 5
Модели 3.0 л и 2.5 л c VDC | 3
Система управления | Электрогидравлическая
Смазка | Общая с коробкой передач
Передаточное отношение | 1.000:1
Планетарная передача и диски
Количество зубьев передней солнечной шестерни | 33
Количество зубьев передних сателлитов | 21
Количество зубьев передней планетарной шестерни | 75
Количество зубьев задней солнечной шестерни | 42
Количество зубьев задних сателлитов | 17
Количество зубьев задней планетарной шестерни | 75
Количество ведущих и ведомых дисков сцепления повышающей передачи
Модели 2.0 и 2.5 л | 4
Модели 3.0 л | 5
Количество ведущих и ведомых дисков сцепления понижающих передач
Модели 2.0 л | 4
Модели 2.5 л | 6
Модели 3.0 л | 7
Количество ведущих и ведомых дисков сцепления передачи заднего хода | 2
Количество ведущих и ведомых дисков тормоза | 2-4
Модели 2.0 и 2.5 л | 3
Модели 3.0 л | 4
Количество ведущих и ведомых дисков тормоза понижающих передач и передачи заднего хода
Модели 2.0 л | 4
Модели 2.5 л | 6
Модели 3.0 л | 7
Stall-Test
Номинальный диапазон оборотов Stall-Test (для высоты 0 м над уровнем моря), об/мин
Модели 2.0 л | 2000 ÷ 2500
Модели 2.5 и 3.0 л | 2100 ÷ 2600
Коды неисправностей (DTC) системы самодиагностики
Код | Неисправный компонент
11 | Цепь сигнала оборотов двигателя
27 | Датчик температуры ATF
31 | Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
33 | Передний датчик скорости автомобиля (VSS)
36 | Датчик оборотов турбины гидротрансформатора
38 | Цепь сигнала управления крутящим моментом
45 | Цепь сигнала давления во впускном трубопроводе
71 | Электромагнитный клапан переключения 1
72 | Электромагнитный клапан переключения 2
73 | Распределительный электромагнитный клапан сцепления понижающих передач
74 | Распределительный электромагнитный клапан тормоза 2-4
75 | Исполнительный электромагнитный клапан давления в линии
76 | Исполнительный электромагнитный клапан тормоза 2-4
77 | Исполнительный электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора
79 | Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства
86 | Сигнал в канале связи VDC
93 | Задний датчик скорости автомобиля
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болт клеммы шины заземления трансмиссии | 13
Сливная пробка купола гидротрансформатора | 44
Сливная картера АТ | 25
Болты крепления кронштейна ограничителя раскачиваний силового агрегата | 41
Болты/гайки крепления АТ к двигателю | 50
Гайки крепления корпуса гидротрансформатора к АТ | 41
Болты крепления держателя сальника масляного насоса АТ | 7
Контргайка вала ведущей шестерни масляного насоса АТ | 116
Заглушки диагностических портов масляного насоса АТ | 13
Шпильки крепления корпуса масляного насоса АТ | 18
Болты и гайки крепления корпуса масляного насоса АТ | 42
Болты крепления крышки масляного насоса АТ | 25
Болты крепления роликового подшипника ведущей шестерни масляного насоса АТ | 40
Болты крепления сборки выключателя зажигания | 3.4
Болты крепления преобразователя вращения к приводному диску | 25
Болты крепления задней поперечной балки трансмиссии
Центральные | 35
Наружные | 70
Крепеж резиновой подушки задней опоры подвески АТ | 39
Болты крепления ограничителя раскачиваний двигателя
Со стороны двигателя | 50
Со стороны кузова | 58
Болты крепления датчика-выключателя разрешения запуска | 3.5
Болты крепления поддона картера трансмиссии | 5
Датчики скорости (VSS) | 7
Болты фиксаторов электропроводки датчиков скорости (VSS) и оборотов турбины | 7
Трубки маслоохладителя
Т1 | 44
Т2 | 25
Болты крепления клапанной сборки | 8
Болты крепления сетчатого фильтра к нижней секции клапанной сборки | 8
Болты крепления клапанов и датчиков клапанной сборки | 8
Крепление фильтра ATF к опорному кронштейну | 14
Болты крепления опорного кронштейна фильтра ATF | 16
Болты крепления TCM | 7.5
Контргайка наконечника троса привода переключения передач | 7.5
Гайки крепления опорных кронштейнов троса привода переключения передач | 18
Болты крепления пластины основания рычага селектора АТ | 13
Насадка крепления масляного фильтра АТ | 44
Диагностические заглушки картера АТ | 13
Масляный фильтр АТ | 14
Болты крепления трансмиссии к резиновой подушке опоры | 35