Снятие и установка крышек привода ГРМ

Общая информация
Элементы привода ГРМ заключены в пространстве между двумя, образующими замкнутый кожух, крышками: передней и задней. Обе крышки изготовлены из алюминиевого сплава методом литья. Двухсекционная конструкция кожуха позволяет снизить уровень шумового фона, производимого при функционировании цепного привода.
В качестве прокладочных материалов между блоком двигателя и задней крышкой привода ГРМ используются уплотнительные кольца, металлическая прокладка и герметик. Герметик между передней и задней крышками используется для предотвращения утечек масла.
На стыке коленчатого вала с передней крышки ГРМ установлен фторполимерный [фторуглеродный?] сальник.
Детали установки крышек привода ГРМ представлены на иллюстрации.
Крышки привода ГРМ

1 — Передняя крышка | 2 — Задняя крышка

Детали установки крышек привода ГРМ

1 — Крышка шкива коленчатого вала 2 — Уплотнительное кольцо 3 — Шкив коленчатого вала 4 —Уплотнительная шайба 5 —Сальник 6 — Передняя крышка привода ГРМ 7 — Перегородка 8 — Задняя крышка привода ГРМ | 9 — Прокладка водяного насоса Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 178 Т2: 6.6 Т3: 6.4

Передняя крышка

СНЯТИЕ

Размеры болтов крепления передней крышки привода ГРМ

Размеры болтов: A: 6 x 45 B: 6 x 16 | C: 6 x 30 D: 6 x 50

* Помеченный звездочкой болт устанавливается с уплотнительной шайбой

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ.
| Для крепления крышки привода ГРМ используются болты четырёх типов, - во избежание путаницы при уке разложите разноразмерные болты раздельно.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осмотрите крышку на наличие трещин и прочих механических повреждений. 2. Проверьте сопрягаемую поверхность крышки и точки крепления шкива коленчатого вала на наличие признаков развития утечек масла. 3. Дефектную крышку замените. 4. Тщательно зачистите сопрягаемую поверхность крышки, полностью удалив с нее следы материала старого герметика, затем протрите поверхность смоченной в ацетоне ветошью.
| 5. Наложите на сопрягаемую поверхность подушку герметика типа Three Bond 1280В диаметром 2.5±0.5 мм в сечении, - проследите, чтобы герметик накладывался с внутренней стороны от болтовых отверстий.
6. Установите переднюю крышку привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
| Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
| 7. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием (6.6 Нм).
8. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).

Задняя крышка

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. предыдущий подраздел). 3. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей). 4. Снимите звездочки привода распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка звездочек привода распределительных валов).
| 5. Снимите звездочку коленчатого вала (В) и масляный насос (А).
| 6. Снимите корпус редукционного клапана масляного насоса. Размеры болтов: 1 и 5 6 x 26 2-4 и 9 6 x 35 6-8 и 10 6 x 16
| 7. Снимите водяной насос.
| При возникновении затруднений вверните два болта М8 в диагонально расположенные резьбовые отверстия (А), - равномерное поочередное затягивание болтов должно помочь отделению насосной сборки от задней крышки привода ГРМ.
| 8. Выверните крепежные болты и снимите заднюю крышку привода ГРМ. Замечание: Для крепления крышки привода ГРМ используются болты семи типов, - во избежание путаницы при установке разложите разноразмерные болты раздельно. Размеры болтов: A: 6 x 14 B: 6 x 18 (серебристые) C: 6 x 30 D: 6 x 18 E: 9 x 40 F: 6 x 30 G: 6 x 22

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осмотрите крышку на наличие трещин и прочих механических повреждений. 2. Проверьте сопрягаемые поверхности крышки на наличие признаков развития утечек масла. 3. Дефектную крышку замените. 4. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки, полностью удалив с них следы материала старого герметика, затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
| 5. Наложите на сопрягаемые поверхности крышки подушки герметика типа Three Bond 1280В.
| На обозначенную литерой А поверхность накладывается подушка герметика диаметром 1.0 ± 0.5 мм в сечении, на поверхности, обозначенные литерой В - 3.0 ± 1.0 мм.
| 6. Установите НОВЫЕ уплотнительные кольца. А — Большое уплотнительное кольцо B — Среднее уплотнительное кольцо С — Малое уплотнительное кольцо
7. Установите крышку и временно затяните болты ее крепления.
| Вворачивайте строго на свои прежние места.
| 8. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием. Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм 1 ÷ 11: 9 12 ÷ 19: 20 20 ÷ 31: 9 32 ÷ 29: 12 40 ÷ 46: 9
9. Установите водяной насос и затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.3 Нм). 10. Временно затяните болты крепления корпуса редукционного клапана масляного насоса. 11. Действуя строго в определенном порядке, затяните болты крепления корпуса редукционного клапана с требуемым усилием (6.4 Нм).
| Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
12. Установите масляный насос (A) и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.4 Нм). 13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.