Снятие и установка компонентов системы управления скоростью

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Исполнительное устройство и трос привода дроссельной заслонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку впускного трубопровода. Отдайте регулировочные гайки крепления троса темпостата к кронштейну вблизи корпуса дросселя. 2. Отсоедините трос от кулачкового рычага привода дроссельной заслонки. 3. Выверните крепежные болты и снимите исполнительное устройство темпостата в сборе с приводным тросом. 4. Установка производится в обратном порядке. 5. В заключение не забудьте отрегулировать приводной трос (см. Раздел Регулировки компонентов темпостата).

Комбинированный управляющий переключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Комбинированный управляющий переключатель закреплен на рулевом колесе автомобиля. 2. Выключите зажигание. 3. Разверните передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. 4. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Выждите не менее 20 секунд.
5. Удостоверьтесь в отключении SRS. 6. Снимите с рулевого колеса модуль водительской подушки безопасности (см. Главу Подвеска и рулевое управление). 7. Рассоедините контактный разъем электропроводки модуля подушки безопасности. 8. Снимите с рулевого колеса выключатель звукового сигнала. 9. Рассоедините контактные разъемы электропроводки клаксона и комбинированного переключателя темпостата. 10. Снимите комбинированный управляющий переключатель. 11. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте активировать SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования).

Главный выключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов. 2. Рассоедините контактный разъем электропроводки главного выключателя темпостата. 3. Высвободите выключатель из отделочной панели. 4. Установка производится в обратном порядке.

Модуль управления (ECU)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите зажигание. 2. Снимите переднюю накладку порога водительской двери. 3. Отсоедините электропроводку и снимите модуль управления темпостата. 4. Установка производится в обратном порядке.