Снятие, проверка состояния и установка переключателя управления функционированием электропривода верхнего люка

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Поддев отверткой, снимите панель линз направленных светильников и выверните винты крепления сборки переключателя электропривода верхнего люка. А Плафон линз направленных светильников В Винты крепления сборки переключателя
3. Отсоедините электропроводку и снимите переключатель.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте правильность распределения проводимости между клеммами контактного разъема переключателя в каждом из рабочих положений последнего (см. таблицу 33). Таблица 33
2. Неисправный переключатель замените.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.