Электропривод зеркал заднего вида - общая информация, проверка исправности функционирования компонентов

Общая информация
Управление электроприводом зеркал заднего вида осуществляется от комбинированного переключателя, установленного на водительской двери автомобиля. В состав переключателя входят селектор выбора подлежащего регулировке зеркала и переключатель управления положением зеркал в вертикальной и горизонтальной плоскостях (положение зеркала в каждой из плоскостей регулируется посредством индивидуального приводного электромотора).
Проверка
Схема расположения клемм в контактном разъеме электропроводки переключателя управления функционированием электропривода зеркал заднего вида

1 — Клемма красного провода (питание приводных электромоторов) 2 — Клемма черного провода (заземление) 3 — Клемма синего провода (питание нагревательных элементов) 4 — Клемма серого провода (питание от предохранителя к переключателю) 6 — Клемма красно-синего провода (регулировка вертикального положения правого зеркала) 7 — Клеммам красно-черного провода (регулировка вертикального положения левого зеркала) 8 — Клемма зелено-красного провода (регулировка горизонтального положения правого зеркала) 9 — Клеммам сине-красного провода (регулировка горизонтального положения левого зеркла) |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Переведите выключатель зажигания в положение АСС или IGN. 2. Проверьте состояние предохранителя защиты цепи электропривода зеркал. Если предохранитель в порядке, выключите зажигание. 3. Снимите выключатель управления функционированием электропривода зеркал (см. Раздел Снятие и установка компонентов электропривода зеркал заднего вида). Отсоедините от выключателя электропроводку. 4. Переведите выключатель зажигания в положение АСС или RUN и измерьте напряжение на клемме № 4 контактного разъема жгута электропроводки переключателя.. Если на клемме имеет место напряжение батареи, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте состояние электропроводки, произведите необходимый восстановительный ремонт. 5. Выключите зажигание и измерьте сопротивление между массой и клеммой № 2 (заземление) контактного разъема жгута электропроводки переключателя. Если результат измерения составляет более 10 Ом, проверьте на наличие обрыва черный провод жгута, произведите необходимый восстановительный ремонт, в противном случае проверьте исправность состояния переключателя (см. ниже).

Переключатель управления функционированием электропривода
Информация по проверке исправности функционирования переключателя изготовителями не приводится.
Электромоторы привода зеркал

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите треугольную декоративную панель дверной отделки. 2. Отсоедините от сборки зеркала жгут электропроводки. 3. Подавая напряжение батареи при помощи проводов-перемычек на соответствующие клеммы контактного разъема, проверьте исправность функционирования электропривода.

Проверка исправности функционирования электромоторов привода зеркал заднего вида (треугольная панель дверной отделки снята)

Требуемый результат подачи напряжения | (+): Клемма (цвет изоляции провода) | (–): Клемма (цвет изоляции провода)
Левое зеркало | Вверх | 1 (красно-черный) | 3 (красный)
Вниз | 3 (красный) | 1 (красно-черный)
Влево | 2 (сине-красный) | 3 (красный)
Вправо | 3 (красный) | 2 (сине-красный)
Правое зеркало | Вверх | 1 (красно-синий) | 1 (красно-синий)
Вниз | 3 (красный) | 1 (красно-синий)
Влево | 2 (зелено-красный) | 3 (красный)
Вправо | 3 (красный) | 2 (зелено-красный)