Диагностика отказов АТ

Произведите первичные проверки (см. предыдущий Раздел Диагностика общего состояния АТ).
Схема расположения электрических компонентов
Схема расположения электрических элементов системы управления АТ (детали установки информационных датчиков см. в Разделе Электрогидравлическая система управления - общая информация, назначение основных элементов)

1 — Модуль управления двигателем (ECM) 2 — Световой индикатор включения режима «POWER»/ индикатор диагностики АТ 3 — Модуль управления трансмиссией (TCM) 4 — Диагностический разъем DLC 5 — Модуль управления системы динамической стабилизации (VDC) (при соответствующей комплектации) 6 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 7 — Передний датчик скорости автомобиля (VSS) | 8 — Датчик-выключатель разрешения запуска (Р/N) 9 — Задний датчик скорости автомобиля (VSS) 10 — Датчик оборотов турбины гидротрансформатора 11 — Датчик температуры ATF

Схема расположения на трансмиссии электромагнитных клапанов (детали установки клапанов см. в Разделе Электрогидравлическая система управления - общая информация, назначение основных элементов)

1 — Электромагнитный клапан 1 2 — Электромагнитный клапан 2 3 — Исполнительный электромагнитный клапан давления в линии 4 — Распределительный электромагнитный клапан сцепления понижающих передач 5 — Исполнительный электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора | 6 — Исполнительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 7 — Распределительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 8 — Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства

Функциональная схема сигналов ввода-вывода TCM

1 — TCM 2 — Модуль управления темпостата 3 — Модуль управления ABS (модели без VDC) 4 — Модуль управления VDC (модели с VDC) 5 — Датчик угла поворота рулевого колеса 6 — Выключатель зажигания 7 — Датчик-выключатель торможения 8 — Стоп-сигнал 9 — Аккумуляторная батарея 10 — Комбинация приборов (цепь спидометра) 11 — Световой индикатор температуры ATF 12 — Световой индикатор FWD (модели без VDC) 13 — Световой индикатор режима «POWER» 14 — Выключатель режима «FWD» (модели без VDC) 15 — Выключатель режима «POWER» 16 — Датчик-выключатель активации режима kickdown 17 — Световой индикатор режима «HOLD» 18 — Выключатель режима «HOLD» 19 — Индикатор режима «Р» 20 — Датчик-выключатель режима «Р» 21 — Индикатор режима «R» 22 — Датчик-выключатель режима «R» 23 — Индикатор режима «N» 24 — Датчик-выключатель режима «N» 25 — Индикатор режима «D» 26 — Датчик-выключатель режима «D» 27 — Индикатор режима «3» 28 — Датчик-выключатель режима «3» | 29 — Индикатор режима «2» 30 — Датчик-выключатель режима «2» 31 — Индикатор режима «1» 32 — Датчик-выключатель режима «1» 33 — Диагностический разъем DLC 34 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 35 — Сигнал оборотов двигателя 36 — Сигнал отключения контроля распределения крутящего момента 37 — Сигнал 2 распределения крутящего момента 38 — Сигнал 1 распределения крутящего момента 39 — Сигнал давления во впускном коллекторе (MAP) 40 — Сигнал диагностики АТ 41 — ECM 42 — Датчик температуры ATF 43 — Датчик оборотов турбины гидротрансформатора 44 — Задний датчик скорости автомобиля (VSS) 45 — Передний датчик скорости автомобиля (VSS) 46 — Электромагнитный клапан переключения 1 47 — Электромагнитный клапан переключения 2 48 — Распределительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 49 — Исполнительный электромагнитный клапан давления в линии 50 — Исполнительный электромагнитный клапан тормоза 2-4 51 — Исполнительный электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора 52 — Распределительный электромагнитный клапан сцепления понижающих передач 53 — Исполнительный электромагнитный клапан раздаточного устройства

Схема расположения на автомобиле элементов управления и информационных датчиков представлена на иллюстрации, - см. также Раздел Электрогидравлическая система управления - общая информация, назначение основных элементов.
Схема расположения на трансмиссии управляющих электромагнитных клапанов представлена на сопр. иллюстрации, - см. также Раздел Электрогидравлическая система управления - общая информация, назначение основных элементов.
Проверка сигналов ввода-вывода TCM
Функциональная схема сигналов ввода-вывода TCM и карта идентификации контактных клемм электрических разъемов представлены на иллюстрациях.

Эталонные диаграммы сигналов ввода-вывода TCM для моделей с VDC представлены на иллюстрации.

Выключите зажигание и проверьте напряжение на клемме № 1 разъема В56 - номинальное значение составляет 10 ÷ 13 В.

| Все дальнейшие проверки проводятся при включенном зажигании.

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и проверьте напряжение на клеммах №№ 1 и 23 разъема В54 (проверка подачи напряжения зажигания), - номинальное значение составляет 10 ÷ 13 В.
Для проверки сигналов ввода-вывода датчика-выключателя разрешения запуска необходимо проверить напряжение на клеммах разъема В55 в каждом из положений рычага селектора АТ:
a) Клемма № 1: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «Р») и более 8 В (рычаг в любом другом положении, кроме «N»);
b) Клемма № 14: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «N») и более 8 В (рычаг в любом другом положении, кроме «Р»);
c) Клемма № 3: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «R») и более 8 В (рычаг в любом другом положении, кроме «N»);
d) Клемма № 4: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «D») и более 8 В (рычаг в любом другом положении);
e) Клемма № 5: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «3») и более 8 В (рычаг в любом другом положении);
f) Клемма № 6: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «2») и более 8 В (рычаг в любом другом положении);
g) Клемма № 7: напряжение должно переключаться между диапазонами менее 1 В (рычаг в положении «1») и более 8 В (рычаг в любом другом положении).
Для проверки сигналов датчика-выключателя торможения проверьте напряжение на клемме № 12 разъема В55, - при выжатой педали ножного тормоза результат измерения должен составлять более 10.5 В, а при отпущенной педали - менее 1 В.
Проверьте полярность подключения клемм №№ 9 (+) и 18 (-) разъема В56 (сигнал обмена данными VDC).
Для проверки сигналов датчика-выключателя активации режима kickdown проверьте напряжение на клемме № 11 разъема В55, - при полностью выжатой педали газа результат измерения должен составлять менее 1 В, при отпущенной - более 6.5 В.
Для проверки светового индикатора температуры ATF проверьте напряжение на клемме № 10 разъема В56, - при выключенном индикаторе результат измерения должен составлять более 9 В, а при включенном - менее 1 В.
Для проверки сигналов датчика положения дроссельной заслонки (TPS) проверьте напряжение на клемме № 3 разъема В54, - при полностью закрытой заслонке результат измерения не должен выходить за пределы диапазона 0.3 ÷ 0.7 В, при полностью открытой заслонке - 4.0 ÷ 4.6 В.
Для проверки исправности подачи питания на TPS проверьте напряжение на клемме № 2 разъема В54, результат измерения должен составлять 4.8 ÷ 5.3 В.
Для проверки сигналов датчика температуры ATF проверьте напряжение на клемме № 11 разъема В54 и его сопротивление относительно корпуса. При температуре ATF 20°С результаты измерений должны составлять 1.6 ÷ 2.0 В и 2.1 ÷ 2.9 кОм, соответственно; при температуре 80°С: 0.4 ÷ 0.9 В и 275 ÷ 375 Ом.
Для проверки сигналов переднего/заднего датчиков скорости автомобиля (VSS) проверьте напряжение на клемме № 18/24 разъема В55 и его сопротивление относительно корпуса. При неподвижном автомобиле напряжение должно отсутствовать, а при скорости не менее 20 км/ч результат измерения должен составлять более 1 В (переменного тока). Сопротивление в обоих случаях не должно выходить за пределы диапазона 450÷ 650 Ом.
Для проверки сигналов датчика оборотов турбины гидротрансформатора проверьте напряжение на клемме № 8 разъема В55 и его сопротивление относительно корпуса. При работе прогретого двигателя на холостых оборотах в диапазоне «D» АТ напряжение должно отсутствовать, в диапазоне «N» результат измерения должен составлять более 1 В (переменного тока). Сопротивление в обоих случаях должно составлять 450 ÷ 650 Ом.
Для проверки выходного сигнала скорости автомобиля проверьте напряжение на клемме № 17 разъема В56, - при скорости движения не более 10 км/ч результат измерения не должен попадать в пределы диапазона 1 ÷ 4 В.
Для проверки сигнала оборотов двигателя проверьте напряжение на клемме № 17 разъема В55, - при работающем двигателе результат измерения должен составлять 8 ÷ 11 В, при заглушенном двигателе - более 10.5 В.
Для проверки сигнала темпостата проверьте напряжение на клемме № 22 разъема В55, - при включенном индикаторе «SET» результат измерения должен составлять менее 1 В, при выключенном - более 6.5 В.
Для проверки сигналов 1/2 распределения крутящего момента проверьте напряжение на клемме № 5/14 разъема В56, - при работающем двигателе результат измерения должен составлять более 4 В.
Для проверки сигналов отключения контроля распределения крутящего момента проверьте напряжение на клемме № 10 разъема В55, - результат измерения должен составлять 8 В.
Для проверки сигнала давления во впускном трубопроводе (MAP) проверьте напряжение на клемме № 1 разъема В54, - при работе прогретого двигателя на холостых оборотах результат измерения должен составлять 1.2 ÷ 1.8 В.
Для проверки сигнала электромагнитных клапанов переключений 1/2 проверьте напряжение на клемме 22/5 разъема В55 и его сопротивление относительно корпуса. На 1-ой и 4-й/1-ой и 2-й передачах результат измерения должен составлять более 9 В, а на 2-й и 3-й/3-й и 4-й - менее 1 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 10÷ 16 Ом.
Для проверки сигналов исполнительного электромагнитного клапана давления в линии заглушите прогретый двигатель и измерьте напряжение на клемме № 9 разъема В54, и его сопротивление относительно корпуса. При полностью открытой дроссельной заслонке результат измерения должен составлять менее 0.5 В, а при полностью закрытой заслонке - 1.5÷ 4.0 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 2.0 ÷ 4.5 Ом.
Для проверки сигналов исполнительного электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора проверьте напряжение на клемме № 7 разъема В54 и его сопротивление относительно корпуса. При включенной блокировке результат измерения должен составлять менее 8.5 В, а при выключенной - менее 0.5 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 10 ÷ 17 Ом.
Для проверки сигналов исполнительного электромагнитного клапана раздаточного устройства проверьте напряжение на клемме № 6 разъема В54 и его сопротивление относительно корпуса. При установленном предохранителе «FWD» результат измерения должен составлять более 8.5 В, а при снятом (дроссельная заслонка полностью открыта, а рычаг селектора переведен в положение «1») - менее 0.5 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 10 ÷ 17 Ом.
Для проверки сигналов исполнительного электромагнитного клапана тормоза 2-4 заглушите прогретый двигатель и проверьте напряжение на клемме № 18 разъема В54 и его сопротивление относительно корпуса. При полностью открытой дроссельной заслонке результат измерения должен составлять менее 0.5 В, а при полностью закрытой заслонке - 1.5 ÷ 4.0 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 2.0 ÷ 4.5 Ом.
Для проверки сигналов распределительного электромагнитного клапана тормоза 2-4 проверьте напряжение на клемме № 16 разъема В54 и его сопротивление относительно корпуса. На 1-й передаче результат измерения должен составлять менее 1 В, на 3-й - более 9 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 10 ÷ 16 Ом.
Для проверки сигналов распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач проверьте напряжение на клемме № 15 разъема В54 и его сопротивление относительно корпуса. На 2-й передаче результат измерения должен составлять менее 1 В, а на 4-й - более 9 В. Сопротивление в обоих случаях должно составлять 10 ÷ 16 Ом.
Для проверки выключателей режимов «HOLD»/»POWER» проверьте напряжение на клемме № 16/23) разъема В55. При включенном режиме результат измерения должен составлять менее 1 В, при выключенном - более 8/10 В.
Для проверки светового индикатора режима «POWER» проверьте напряжение на клемме № 11 разъема В56, - при включенном индикаторе результат измерения должен составлять менее 1 В, а при выключенном - более 9 В.
Для проверки выключателя «FWD» (модели без VDC) проверьте напряжение на клемме № 20 разъема В55, - при установленном предохранителе «FWD» результат измерения должен составлять менее 1 В, при снятом - 6 ÷ 9.1 В.
Для проверки индикатора «FWD» (модели без VDC) проверьте напряжение на клемме № 2 разъема В56, - при установленном предохранителе «FWD» результат измерения должен составлять менее 1 В, при снятом - более 9 В.
Для проверки сигнала ABS (модели без VDC) проверьте напряжение на клемме № 21 разъема В55, - при активированной ABS результат измерения должен составлять менее 1 В, а при деактивированной - 6.5 ÷ 15 В.
Для проверки линий заземления датчиков 1, 2, 3 и 4 проверьте напряжение на клеммах № 20 разъема В54, № 9 разъема В55 и №№ 10 и 19 разъема В54, соответственно, а также их сопротивление относительно корпуса. Напряжение должно отсутствовать, а сопротивление - не превышать 1 Ом.
Для проверки системной линии заземления проверьте напряжение на клеммах № 19 разъема В56 и № 21 разъема В54, а также их сопротивление относительно корпуса. Напряжение должно отсутствовать, а сопротивление - не превышать 1 Ом.
Для проверки волновых сигналов диагностики АТ проверьте напряжение на клемме № 21 разъема В56, - результат измерения не должен попасть в пределы диапазона 1 ÷ 4 В.
Для проверки диагностического сигнала SSM служит клемма 15 разъема В56.
Считывание кодов неисправностей (DTC)
С применением фирменного диагностического сканера Subaru (SSM)
SSM предназначен для считывания кодов неисправностей (DTC) и текущих данных, а также для очистки памяти процессора модуля управления.
Подготовьте SSM. Подключите к нему диагностический кабель и вставьте картридж.
Подсоедините SSM к расположенному слева под панелью приборов диагностическому разъему DLC.

| Разъем DLC предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для подсоединения сканеров SSM и GST (стандартный считыватель для систем бортовой самодиагностики OBD-II)!

Включите зажигание (двигатель не запускайте).
Включите питание сканера SSM.
В главном меню (MAIN MENU) выберите подраздел «Each System Check» и нажмите клавишу «YES». Далее, в поле выбора системы {System Selection Menu} выберите пункт {Transmission Control System}и вновь нажмите кнопку «YES». После вывода сведений о типе АТ нажмите «YES» еще раз.
В поле {Transmission Diagnosis} выберите пункт {Diagnostic Code(s) Display} и нажмите клавишу «YES».
Далее произведите выбор типа выводимых данных: последние сохраненные коды ({Latest Diagnostic Code(s)}), или полный список хранящихся в памяти процессора кодов ({Memorized Diagnostic Code(s)}), - подтвердите выбор нажатием клавиши «YES».

| Более детальное описание процедуры считывания DTC при помощи SSM можно найти в инструкции по применению сканера.

Считывание текущих данных
В поле {Transmission Diagnosis} выберите пункт {Current Data Display & Save} (Показать и сохранить текущие данные) и нажмите кнопку «YES». Далее, в меню вывода данных {Data Display Menu} выберите пункт {Data Display} и нажмите кнопку «YES». Для отображения нужных данных передвигайтесь по списку с помощью кнопок прокрутки.

| Более детальное описание процедуры считывания текущих данных при помощи SSM можно найти в инструкции по применению сканера.

Перечень выводимых данных представлен в приведенной ниже таблице.
Без применения SSM (по световому индикатору «POWER»)
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем выключите зажигание и снова запустите двигатель. Совершите небольшую поездку со скоростью не менее 20 км/ч.
Запаркуйте автомобиль и при выжатой педали ножного тормоза переведите рычаг селектора АТ в положение «1». Выключите и снова включите зажигание.
Произведите следующие переключения рычага селектора: «2» — «1» — «2» — «3» — «D».
Если индикатор при включенном мигает с частотой 4 Гц (один проблеск каждые 0.125 (1/8) секунды), проверьте состояние цепей подачи питания и заземления. В противном случае переходите к следующему этапу проверки.
Выключите зажигание: если частота мигания индикатора составляет 2 Гц (один проблеск каждые 0.25 (1/4) секунды), следовательно, АТ в порядке. В противном случае перейдите к следующему этапу проверки. Если индикатор высвечивает занесенные в память процессора коды DTC, перепишите выводимые данные. Если сигнальный индикатор продолжает гореть, проверьте его цепь на наличие признаков короткого замыкания, произведите необходимые исправления.

Очистка памяти процессора
С применением SSM
В главном меню (MAIN MENU) выберите пункт {Each System Check}и нажмите клавишу «YES». Затем в поле {System Selection Menu} выберите {Transmission Control System} и нажмите кнопку «YES». После вывода на экран монитора данных о типе АТ нажмите клавишу «YES» еще раз.
В поле {Transmission Diagnosis} (Диагностика трансмиссии) выберите пункт {Clear Memory} и нажмите кнопку «YES».
После вывода сообщений «Done» и «Turn Ignition Switch Off» выключите SSM и зажигание.

| Более детальное описание процедуры очистки памяти при помощи SSM можно найти в инструкции по применению сканера.

Без применения SSM
Удаление выведенных на экран дисплея кодов производится путем выключения зажигания.
Тем не менее, предшествующие текущим коды остаются записанными в память процессора TCM, питание на который подается от резервного источника. Для полной очистки памяти следует минимум на одну минуту извлечь включенный в цепь резервного источника питания предохранитель № 4 справа/слева под панелью приборов.
Список отображаемых SSM текущих данных

Источник сигнала | Отображаемые данные | Единицы измерения
Напряжение батареи | Напряжение батареи | В
Сигнал заднего VSS | Скорость вращения задних колес | км/ч или миль/час
Сигнал переднего VSS | Скорость вращения передних колес | км/ч или миль/час
Сигнал оборотов двигателя | Обороты двигателя | об/мин
Сигнал температуры ATF | Температура ATF | °С или °F
Сигнал TPS | Напряжение TPS | В
Положение АТ | Выбранное положение рычага селектора АТ | -
Рабочее соотношение управления давлением в линии | Рабочее соотношение давления в линии | %
Рабочее соотношение управления блокировкой гидротрансформатора | Рабочее соотношение блокировки гидротрансформатора | %
Рабочее соотношение управления раздаточным устройством | Рабочее соотношение раздаточного устройства | %
Напряжение питания TPS | Питание TPS | В
Сигнал оборотов турбины гидротрансформатора | Обороты турбины гидротрансформатора | об/мин
Рабочее соотношение управления распределительным давлением тормоза 2-4 | Рабочее соотношение действия тормоза | %
Напряжение датчика MAP | Напряжение датчика MAP | В
Сигнал выключателя FWD (модели без VDC) | Состояние выключателя | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал датчика-выключателя стоп-сигнала | Состояние датчика-выключателя | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал ABS | Состояние системы | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал темпостата | Состояние темпостата | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигналы диапазонов АТ | Сигналы диапазонов АТ | («Р»/«N»/«R»/«D»/«3»/«2»/«1») Вкл/Выкл (ON/OFF)
Электромагнитный клапан А/В управления переключением | Состояние клапана #1/#2 | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Выходной сигнал 1 и 2 управления распределением крутящего момента #1/#2 | Сигнал управления распределением крутящего момента | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал отключения контроля распределения крутящего момента Сигнал отключения контроля распределения крутящего момента | Вкл/Выкл (ON/OFF) |
Распределительный электромагнитный клапан управления тормозом 2-4 | Состояние клапана | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Распределительный электромагнитный клапан управления сцеплением понижающих передач | Состояние клапана | Выкл (ON/OFF)
Световой индикатор диагностики АТ | Состояние индикатора | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал включения режима POWER | Состояние выключателя режима POWER | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал включения режима HOLD | Состояние выключателя режима HOLD | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Сигнал активации режима kickdown | Состояние датчика-выключателя kickdown | Вкл/Выкл (ON/OFF)
Контрольная лампа температуры ATF | Состояние контрольной лампы | Вкл/Выкл (ON/OFF)