Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Запустите двигатель, дайте ему поработать в течение двух-трех минут, затем заглушите. 2. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с нормальным усилием, - при каждом качке высота положения выжатой педали должна увеличиваться. 3. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель, - педаль должна заметно провалиться. 4. Не отпуская педаль, заглушите двигатель и удерживайте педаль выжатой в течение не менее 30 секунд, - за оговоренное время высота положения педали измениться не должна. Незначительный подъем педали будет свидетельствовать о наличии утечек в усилителе, - проверьте исправность функционирования контрольного клапана. Если клапан в порядке, замените сборку сервопривода усилителя.