Снятие и установка секций системы выпуска отработавших газов

Детали установки и крепления компонентов системы выпуска отработавших газов, модели 2.0 и 2.5 л, оборудованные OBD II

1 — Верхняя крышка приемной секции 2 — Нижняя крышка приемной секции 3 — Приемная секция 4 — Докаталитический лямбда-зонд 5 — Передний каталитический преобразователь 6 — Верхняя крышка переднего каталитического преобразователя 7 — Нижняя крышка переднего каталитического преобразователя 8 — Хомут 9 — Верхняя крышка центральной секции 10 — Нижняя крышка центральной секции 11 — Уплотнительная прокладка 12 — Верхняя крышка заднего каталитического преобразователя 13 — Нижняя крышка заднего каталитического преобразователя 14 — Задний каталитический преобразователь 15 — Центральная труба 16 — Пружина 17 — Задняя секция 18 — Уплотнительная прокладка 19 — Резиновый подвес 20 — Глушитель 21 — Самоконтрящаяся гайка | 22 — Протектор 23 — Посткаталитический лямбда-зонд 24 — Уплотнительная прокладка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 8 Т2: 13 Т3: 18 Т4: 30 Т5: 35 Т6: 48

Детали установки и крепления компонентов системы выпуска отработавших газов, модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru и каталитическим преобразователем

1 — Верхняя крышка приемной секции 2 — Нижняя крышка приемной секции 3 — Приемная секция 4 — Лямбда-зонд 5 — Передний каталитический преобразователь 6 — Верхняя крышка переднего каталитического преобразователя 7 — Нижняя крышка переднего каталитического преобразователя 8 — Хомут 9 — Верхняя крышка центральной секции 10 — Нижняя крышка центральной секции 11 — Уплотнительная прокладка 12 — Верхняя крышка заднего каталитического преобразователя 13 — Нижняя крышка заднего каталитического преобразователя 14 — Задний каталитический преобразователь 15 — Центральная труба 16 — Пружина 17 — Задняя секция 18 — Уплотнительная прокладка | 19 — Резиновый подвес 20 — Глушитель 21 — Самоконтрящаяся гайка 22 — Протектор 23 — Уплотнительная прокладка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 8 Т2: 13 Т3: 18 Т4: 30 Т5: 35 Т6: 48

Детали установки и крепления компонентов системы выпуска отработавших газов, модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru, без каталитического преобразователя

1 — Верхняя крышка приемной секции 2 — Нижняя крышка приемной секции 3 — Приемная секция 4 — Верхняя крышка центральной секции 5 — Нижняя крышка центральной секции 6 — Центральная секция 7 — Пружина 8 — Задняя секция 9 — Самоконтрящаяся гайка 10 — Уплотнительная прокладка 11 — Резиновый подвес 12 — Глушитель 13 — Хомут | 14 — Уплотнительная прокладка 15 — Протектор 16 — Уплотнительная прокладка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 8 Т2: 13 Т3: 18 Т4: 30 Т5: 35 Т6: 48

Детали установки и крепления компонентов системы выпуска отработавших газов, модели 3.0 л, (OBD II)

1 — Правый докаталитический лямбда-зонд 2 — Уплотнительная прокладка 3 — Верхняя крышка правого переднего каталитического преобразователя 4 — Нижняя крышка правого переднего каталитического преобразователя 5 — Правый передний каталитический преобразователь 6 — Правая приемная труба 7 — Уплотнительная прокладка 8 — Левый докаталитический лямбда-зонд 9 — Уплотнительная прокладка 10 — Верхняя крышка левого переднего каталитического преобразователя 11 — Нижняя крышка левого переднего каталитического преобразователя 12 — Левый передний каталитический преобразователь 13 — Левая приемная труба 14 — Нижняя крышка заднего каталитического преобразователя 15 — Хомут 16 — Посткаталитический лямбда-зонд 17 — Задний каталитический преобразователь 18 — Кронштейн | 19 — Уплотнительная прокладка 20 — Пружина 21 — Задняя труба 22 — Уплотнительная прокладка 23 — Глушитель 24 — Резиновый подвес 25 — Самоконтрящаяся гайка Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 13 Т2: 18 Т3: 21 Т4: 30 Т5: 35 Т6: 48

Приемная и центральная секции

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Действуйте в соответствии с указаниями по снятию и установке каталитических преобразователей (см. Раздел Снятие и установка компонентов систем снижения токсичности отработавших газов), - для моделей 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru без каталитического преобразователя процедура аналогична с поправкой на конструкцию центральной секции (см. ниже). При установке не забудьте заменить уплотнительные прокладки.

Задняя секция

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите крепеж и отделите заднюю трубу от центральной секции. 2. Отдайте крепежные гайки и отделите заднюю секцию от глушителя.
3. Установка производится в обратном порядке, гайки крепления задней секции к сборке глушителя затягиваются с усилием 48 Нм. Не забудьте заменить уплотнительные прокладки.

Глушитель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| целью облегчения снятия резиновых подвесов предварительно смажьте их специальным составом Subaru CRC № 004301003.
1. Отделите глушитель от задней секции системы выпуска. 2. Снимите левый и правый резиновые подвесы глушителя.
3. Снимите передний резиновый подвес глушителя.
4. Осторожно извлеките сборку глушителя из-под автомобиля. 5. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить уплотнительные прокладки.