Снятие и установка выключателей рулевой колонки

Комбинированный подрулевой переключатель
См. Главу Подвеска и рулевое управление.
Выключатель зажигания/замок блокировки рулевой колонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов. 2. Снимите верхнюю и нижнюю секции кожуха рулевой колонки. 3. Отсоедините от выключателя зажигания электропроводку. 4. Срубите головку болта половинок сборки замка зажигания. Выбейте болт при помощи подходящей выколотки. 5. Снимите замковую сборку.

Установка производится в обратном порядке, - крепежные болты затягиваются до срезания их головок.