Снятие и установка рулевой колонки

Снятие

| Старайтесь не подвергать вал аварийно складывающейся рулевой колонки ударным и давящим нагрузкам!

Конструкция рулевой колонки

1 — Втулка 2 — Рулевой вал 3 — Сборка подрулевого переключателя с контактным кабельным барабаном 4 — Кожух 5 — Коленный упор 6 — Рулевое колесо 7 — Модуль подушки безопасности |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). 2. Выверните стяжные болты и снимите карданный шарнир рулевого вала. 3. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов. 4. При соответствующей комплектации снимите коленный упор. 5. Отсоедините электропроводку от замка зажигания и сборки комбинированных подрулевых переключателей. 6. Выверните два расположенных под панелью приборов болта крепления рулевой колонки. 7. Потянув вверх, высвободите рулевой вал из отверстия в панели пола и снимите его с автомобиля.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.