Снятие, проверка состояния и установка рожков и выключателя клаксона

Рожки
Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Выверните болт крепления опорного кронштейна подлежащего снятию рожка.
3. Отсоедините электропроводку и снимите рожок.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Подключите батарею между клеммой контактного разъема и корпусом рожка и удостоверьтесь в исправности воспроизведения звукового сигнала.
2. Неисправный рожок замените.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Выключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS).
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования)! Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 20 секунд. 2. Снимите модуль водительской фронтальной подушки безопасности (см. Раздел Снятие и установка компонентов SRS).
| 3. Отпустите крепеж и снимите выключатель клаксона с рулевого колеса.
4. Установка производится в обратном порядке.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Измерьте сопротивление между клеммой № 1 контактного разъема выключателя и массой шасси. При нажатом выключателе результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при отпущенном, - более 1 МОм. Неисправный выключатель замените.