Проверка реле и выключателей осветительных и сигнальных приборов

| Схемы подключения реле и выключателей см. в Схемах электрических соединений.

Реле головных фар

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Подключите батарею между клеммами №№ 4 (+) и 3 (-) реле и измерьте сопротивление между клеммами №№ 1 и 2. При подаче питания результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при отключении питания - более 1 МОм.
2. Неисправное реле замените.

Реле габаритных огней и подсветки приборов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверка производится так же как и для реле головных фар. 2. Неисправное реле замените.

Реле и выключатель противотуманных фар
Выключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Проверьте правильность распределения проводимости между клеммами №№ 3 и 5 контактного разъема выключателя в обоих положениях последнего. При замкнутом выключателе результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при разомкнутом, - более 1 МОм.
2. Неисправный выключатель замените.

Реле и выключатель задних туманных фонарей
Выключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите зажигание и головные/противотуманные фары. 2. Нажмите на кнопку выключателя и удостоверьтесь в исправности активации туманных фонарей. 3. Неисправный выключатель замените.

Выключатель задних туманных фонарей
См. Раздел Снятие, проверка состояния и установка комбинированных подрулевых переключателей.
Выключатель аварийной сигнализации

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Проверьте правильность распределения проводимости между клеммами контактного разъема выключателя в обоих положениях последнего (см. таблицу).
2. Неисправный выключатель замните.

Прерыватель указателей поворотов/аварийной сигнализации

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Подсоедините к модулю прерывателя батарею и лампу указателя поворотов. Об исправности функционирования прерывателя будет свидетельствовать равномерное мигание лампы при подаче в контур напряжения.
2. Неисправный прерыватель подлежит замене.

Датчик-выключатель огней заднего хода (модели с РКПП)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 контактного разъема датчика-выключателя. При включенной задней передаче результат измерения должен составлять менее 1 Ом, во всех прочих положениях рычага переключения передач, - более 1 МОм. 3. Неисправный датчик-выключатель замените.

Датчик-выключатель разре-шения запуска (модели с АТ)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 датчика-выключателя. В положении «R» рычага селектора АТ результат измерения должен составлять менее 1 Ом, во всех прочих положениях рычага, - более 1 МОм.
2. Неисправный датчик-выключатель замените.

Датчик-выключатель стоп-сигналов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 (модели без темпостата)/№ 2 и № 3 (модели с темпостатом). При выжатой педали ножного тормоза результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при отпущенной, - более 1 МОм.
2. Неисправный датчик-выключатель замените.

Привод регулировки положения фар
Исполнительное устройство

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Включите фары и визуально удостоверьтесь в исправности функционирования сервопривода при переводе управляющего переключателя в каждое из шести рабочих положений (0-1-2-3-4-5).

Управляющий переключатель

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Подсоедините к контактному разъему переключателя батарею, тестер и резистор на 500 ÷ 800 Ом. Измерьте силу тока, пропускаемого в диагностической цепи в каждом из рабочих положений переключателя (см. таблицу).
2. Неисправный переключатель замените.

Левый комбинированный подрулевой переключатель
См. Раздел Снятие, проверка состояния и установка комбинированных подрулевых переключателей.
Дверные датчики-выключатели активации приборов внутреннего освещения
Датчики-выключатели боковых дверей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 3 датчика-выключателя каждой из дверей автомобиля. При открытой двери результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при закрытой, - более 1 МОм.
2. Неисправные датчики-выключатели замените.

Датчик-выключатель защелки замка двери задка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 датчика-выключателя. При открытой двери результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при закрытой, - более 1 МОм. 2. Неисправные датчики-выключатели замените.

Датчик-выключатель крышки багажного отделения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 датчика-выключателя. При открытой крышке результат измерения должен составлять менее 1 Ом, при закрытой, - более 1 МОм. 2. Неисправные датчики-выключатели замените.

Переключатель главного салонного светильника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Измерьте сопротивление между клеммами контактного разъема во всех рабочих положениях переключателя. Сравните результаты измерения с требованиями таблицы.
2. Неисправный переключатель замените.

Выключатели направленных салонных светильников

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 контактного разъема электропроводки светильника. В замкнутом положении выключателя результат измерения должен составлять 18 ± 5.4 Ом, в разомкнутом, - более 1 МОм.

Переключатель фонаря освещения багажного отделения (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Измерьте сопротивление между клеммами контактного разъема во всех рабочих положениях переключателя. Сравните результаты измерения с требованиями таблицы.
2. Неисправный переключатель замените.

Проверка реле клаксона

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Подключите батарею между клеммами № 4 и № 3 реле и измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 реле. При подключенном питании результат измерения должен составлять более 1 МОм, при отсоединенной батарее, - менее 1 Ом. Неисправное реле замените.