Спецификации

Система охлаждения
Тип
Объем охлаждающей жидкости | См. Главу Текущее обслуживание
Водяной насос
Тип | Центробежный, роторного типа
Расходная характеристика водяного насоса |
Модели 2.0 и 2.5 л |
При 85°С и 760 об/мин | 20 л/мин
При 85°С и 3000 об/мин | 100 л/мин
При 85°С и 6000 об/мин | 200 л/мин
Модели 3.0 л |
При 80°С и 5500 об/мин | 320 л/мин
Диаметр приводного шкива (модели 2.0 и 2.5 л), мм | 60
Количество зубьев приводной звездочки (модели 3.0 л) | 22
Диаметр ротора (шестерни), мм
Модели 2.0 и 2.5 л | 76
Модели 3.0 л 73. | 2
Количество лопаток ротора
Модели 2.0 и 2.5 л | 8
Модели 3.0 л | 6
Зазор посадки ротора в рабочей камере (модели 2.0 и 2.5 л), мм
Номинальное значение | 0.5 ÷ 0.7
Предельное допустимое значение | 1.0
Радиальное биение ротора (модели 2.0 и 2.5 л), мм | 0.5
Термостат
Тип | Воскозаполненный
Температура начала открывания, °С | 76 ÷ 80
Температура полного открывания, °С | 91
Высота подъема клапана, мм | 9.0
Проходной диаметр клапана, мм | 35
Электрические вентиляторы системы охлаждения
Потребляемая мощность электромотора, Вт
Модели 2.0 и 2.5 л
Главный вентилятор | 75
Вспомогательный вентилятор | 75
Модели 3.0 л
Главный вентилятор | 120
Вспомогательный вентилятор | 120
Диаметр крыльчатки, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
Главный вентилятор | 300
Вспомогательный вентилятор | 300
Модели 3.0 л
Главный вентилятор | 320
Вспомогательный вентилятор | 320
Количество лопастей
Модели 2.0 и 2.5 л
Главный вентилятор | 5
Вспомогательный вентилятор | 4
Модели 3.0 л
Главный вентилятор | 5
Вспомогательный вентилятор | 7
Радиатор
Тип | Герметичный, с падающим потоком
Тип теплообменника | С гофрированными пластинами
Размеры теплообменника, мм
Модели 2.0 и 2.5 л | 691.5 ÷ 340 ÷ 16
Модели 3.0 л | 699 ÷ 349 ÷ 27
Давление срабатывания вмонтированного в крышку предохранительного клапана, кПа
Верхнее |
Номинальное значение | Свыше 108 ± 15
Предельное допустимое значение | 83
Нижнее | Ниже -1.0 ÷ -4.9
Объем расширительного бачка, л
Модели 2.0 и 2.5 л | 0.5
Модели 3.0 л
2001 г.вып. | 0.45
2002 г.вып. | 0.5
Отопление салона
Максимальная мощность отдачи теплообменника (при разнице температур охлаждающей жидкости и входящего воздуха в 65°С и расходе жидкости 360 л/ч), кВт | 5
Расход воздуха в режиме вентиляции и максимального прогрева, м3 | 300
Максимальный расход воздуха (отопление отключено, режим циркуляции, 4-й скоростной режим вентилятора), м3 | 500
Размеры теплообменника, мм | 193.5 ÷ 152 ÷ 35.0
Тип электромотора привода вентилятора отопителя | Магнитный, с мощностью не менее 200 Вт при напряжении питания 12 В
Тип вентилятора | Центробежный (SIROCCO)
Размеры крыльчатки (диаметр ÷ ширина), мм | 150?75
Система кондиционирования воздуха
Общие параметры
Тип хладагента масла | HFC-134a (CH2FCF3)
Объем хладагента, кг | 0.65 ± 0.05
Хладопроизводительность, кВт | 5.2
Обороты холостого хода при включенном К/В (система питания MPFI) | 850 ± 100
Компрессор
Тип компрессора | Вращательный, с пятью лопатками и с фиксированным объемом (DKV-14G)
Расход, см3/оборот | 140
Максимальная допустимая частота вращения, об/мин | 7000
Магнитная муфта сцепления
Тип | Сухая, однодисковая с приводом от V-образного ремня
Тип приводного ремня
Модели 2.0 и 2.5 л | Многоручьевой 4 РК
Модели 3.0 л | Многоручьевой 6 РК
Потребляемая мощность, Вт | 38
Диаметр приводного шкива, мм | 125
Передаточное отношения ременного привода | 1.064:1
Конденсатор
Тип | Многопоточный
Тип теплообменника | С гофрированными пластинами
Площадь лицевой поверхности теплообменника, м2 | 0.22
Толщина теплообменника, мм | 21
Эффективная площадь теплообменника, м2 | 6.52
Ресивер-осушитель
Эффективный внутренний объем, см3 | 250
Расширительный клапан
Тип | Со встроенным уравнителем
Испаритель
Тип | Однокамерный
Размеры, мм | 235?224?60
Вентилятор подачи воздуха
Тип | Центробежный (SIROCCO)
Размеры (наружный диаметр ÷ ширина), мм | 150 ÷ 75
Потребляемая мощность (при питании в 12 В), Вт | 220
Датчик-выключатель давления (двухуровневый)
Рабочее давление срабатывания низконапорного датчика-выключателя, кПа
Вкл — Выкл | 177 ± 25
Выкл — Вкл | 216 1
Рабочее давление срабатывания высоконапорного датчика-выключателя, кПа
Вкл — Выкл | 2942 ± 196
Перехлест | 588 ± 196
Усилитель термоконтроля |
Температура активации (воздух на выходе из испарителя)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болты крепления крышки термостата | 6.4
Болты крепления кожухов вентиляторов системы охлаждения | 4.9
Болты/гайки крепления крыльчаток вентиляторов к электромоторам
Модели 2.0 и 2.5 л | 3.4
Модели 3.0 л | 7.5
Болты крепления электромоторов вентиляторов | 4.4
Болты крепления радиатора
Модели 2.0 и 2.5 л | 18
Модели 3.0 л | 12
Болты крепления расширительного бачка | 4.9
Болты крепления линий тракта охлаждения ATF | 12
Боты крепления водяного насоса
Модели 2.0 и 2.5 л
Первый этап | 12
Второй этап | 12
Модели 2.0 и 2.5 л | 6.4
Болты и гайки крепления секций кожуха отопителя | 7.35
Болты крепления компрессора К/В к опорным кронштейнам | 28.9
Болты крепления опорных кронштейнов крепления компрессора К/В | 35
Болты крепления крышки ремня привода компрессора | 7.4
Гайка крепления шкива привода компрессора К/В | 23
Болты крепления кронштейна натяжного ролика ремня привода компрессора К/В | 23
Болты крепления конденсатора | 7.4
Винты крепления ресивера-осушителя | 7.4
Штуцерные болты крепления линий рефрижераторного тракта к компрессору К/В | 15
Штуцерный болт крепления линии рефрижераторного тракта к ресиверу-осушителю К/В | 7.4
Штуцерный болт крепления линии рефрижераторного тракта к конденсатору К/В | 15