Инструкция по эксплуатации

Спецификации
Топливо

Модели с каталитическим преобразователем | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 (АИ)
Модели без каталитического преобразователя | Бензин с октановым числом не ниже 90 (АИ)

Габаритные характеристики

Общая длина, мм | 4460
Общая ширина, мм | 1735
Общая высота, мм
Модели без турбонаддува | 1595
Модели с турбонаддувом
Европейские модели | 1585
Не европейские модели | 1580
Дорожный просвет (клиренс), мм
Модели для рынков Австралии и Саудовской Аравии | 200
Прочие модели | 190
Передняя колея, мм
Модели без турбонаддува | 1475
Модели с турбонаддувом | 1480
Задняя колея, мм
Модели без турбонаддува | 1450
Модели с турбонаддувом | 1455
Колесная база, мм | 2525
Минимальный диаметр разворота, м | 10.4

Динамические характеристики

Моменты переключения передач (модели с РКПП в положении HI раздаточной коробки), км/ч
Переключение 1/2 | 24
Переключение 2/3 | 40
Переключение 3/4 | 65
Переключение 4/5 | 73

Максимальные допустимые значения скоростей движения для каждой из передач, км/ч
Модели с РКПП

Модели с раздаточной коробкой, без турбонаддува
1-я передача
Положение LO раздаточной коробки | 34
Положение HI раздаточной коробки | 49
2-я передача
Положение LO раздаточной коробки | 57
Положение HI раздаточной коробки | 82
3-я передача
Положение LO раздаточной коробки | 80
Положение HI раздаточной коробки | 116
4-я передача
Положение LO раздаточной коробки | 107
Положение HI раздаточной коробки | 155
5-я передача
Положение LO раздаточной коробки | 133
Положение HI раздаточной коробки max
Модели с турбокомпрессором
1-я передача | 47
2-я передача | 83
3-я передача | 119
4-я передача | 167
5-я передача | max
Модели с АТ
Положение “1”
Модели без турбонаддува | 56
Модели с турбонаддувом | 63
Положение “2”
Модели без турбонаддува | 101
Модели с турбонаддувом | 114
Положение “3”
Модели без турбонаддува | 156
Модели с турбонаддувом | 176
Положение “D”
Модели без турбонаддува | max
Модели с турбонаддувом | max

Расход топлива и эмиссия CO2 согласно 80/1268ЕЕС-99/100ЕС
только для Европы

В городском цикле/За пределами города/В смешанном цикле
Модель без турбокомпрессора 5-ступенчатая РКПП
Расход топлива, л/100 км | 13.5/7.5/9.7
Эмиссия СО2 | 316/179/229
Модель без турбокомпрессора 4-ступенчатая АТ
Расход топлива, л/100 км | 13.6/7.6/9.8
Эмиссия СО2 | 320/181/232
Модель с турбокомпрессором 5-ступенчатая РКПП
Расход топлива, л/100 км | 14.6/8.2/10.6
Эмиссия СО2 | 343/195/251
Модель с турбокомпрессором 4-ступенчатая АТ
Расход топлива, л/100 км | 14.9/8.3/10.7
Эмиссия СО2 | 352/197/254

Весовые характеристики

Вес, кг
Модели без турбокомпрессора
с РКПП | 1365
с АТ | 1380
Модели с турбокомпрессором
с РКПП | 1430
с АТ | 1445
Максимально допустимый общий вес (MPW) и максимально допустимая нагрузка на заднюю ось (MPAW сзади) при буксировке прицепа, кГ
Модели без турбокомпрессора
РКПП/АТ |
MPW | 1875/1890
MPAW | 1080/1080
Модели с турбокомпрессором
РКПП/АТ
MPW | 1950/1970
MPAW | 1080/1080
Максимально допустимая статическая вертикальная нагрузка на фаркоп прицепа, кГ 75
Двигатель | См. Спецификации к Главе Системы питания и выпуска
Коробка передач | См. Спецификации к Главе Коробка переключения передач
Электрооборудование | См. Спецификации к Главе Бортовое электрооборудование

Шины

Тип шин бескамерные, со стальным кордом
Размер шины
модели без турбокомпрессора | 205/70 R15 95S (Модель для Австралии) 205/70 R15 95Н (прочие)
модели с турбокомпрессором | Р215/60 R16 94Н (Модель для Австралии) 215/60 R16 95V (прочие)
Давление воздуха в шинах (Обратитесь также к наклейке под замком дверей водителя)
Спереди | 200 кРа (2.0 кгс/см2)
Сзади
легкая нагрузка | 190 кРа (1.9 кгс/см2)
полная нагрузка | 250 кРа (2.5 кгс/см2)
при буксировке прицепа
спереди | 200 кРа (2.0 кгс/см2)
сзади | 280 кРа (2.8 кгс/см2)
Размеры дисков колес
модели без турбокомпрессора | 15 x 6J, 15 x 6JJ
модели с турбокомпрессором | 16 x 61/2JJ

Заправочные емкости
См. Спецификации к Главе Текущее обслуживание.