Конденсатор К/В - конструкция и принцип функционирования

Поступающий с выхода компрессора разогретый до высокой температуры и сильно сжатый газообразный хладагент охлаждается в испарителе, а затем в конденсаторе переводится в жидкое состояние.
Конденсатор представляет собой теплообменник, состоящий из комплекта трубок, окруженных охлаждающими пластинами.

| Отбираемое от проходящего по трубкам теплообменника хладагента тепло выводится радиаторными пластинами в атмосферу. Эффективность функционирования конденсатора обеспечивается за счет потока воздуха, прогоняемого между пластинами вентиляторами системы охлаждения.