Спецификации

Общие параметры

Объем охлаждающей жидкости, л
Двигатели | 2.0 л
Модели с РКПП | 6.4
Модели с АТ | 6.3
Двигатели 2.5 л | 6.2

Водяной насос

Тип | Центробежный
Расходно-напорная характеристика (при температуре охлаждающей жидкости 80°С)
При оборотах двигателя | 760 в минуту
20 л/мин | 0.3 м вод. ст.
100 л/мин | 5 м вод. ст.
200 л/мин | 23 м вод. ст.
Диаметр крыльчатки, мм | 76
Количество лопаток | 8
Диаметр вала, мм | 60
Величина зазора между крыльчаткой и корпусом, мм
Номинальное значение | 0.5 ÷ 0.7
Предельное допустимое значение | 1.0
Предельная допустимая величина осевого люфта, мм | 0.5

Термостат

Тип | Воскозаполненный
Температура начала открывания, °С | 76 ÷ 80
Температура полного открывания | 91
Величина поднятия клапана, мм | 9.0
Диаметр клапана, мм | 35

Вентилятор

Мощность электродвигателя, Вт
Модели без турбонаддува | 120
Модели с турбонаддувом | 140
Диаметр крыльчатки, мм | 340

Радиатор

Давление открывания паро-воздушного клапана, кПа
Избыточное | 88 ± 10
Глубина разрежения | - 4.9 ÷ - 9.8

Расширительный бачок

Объем, л | 0.6

Прогиб приводных ремней, мм

В середине длины ремня под усилием 98 Н (10 кгс)
Генератора/гидроусилителя руля
Новый ремень | 7.0 – 9.0
Старый ремень | 9.0 – 11.0
Компрессора КВ
Новый ремень | 7.5 – 8.5
Старый ремень | 9.0 – 10.0
Давление клапана крышки радиатора, бар
Модели с двигателями EJ20J | 0.8-1.0
Модели с двигателями EJ20J | 0.8-1.0
Температура открывания термостата | 76-80°С
Сопротивление датчика температуры охладителя | 350-400 Ом, при 80°С

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Приведены также в тексте Главы и на сопроводительных иллюстрациях.

Шкив коленвала | 122-137