Проверка уровня смазки заднего дифференциала

Проверка уровня смазки заднего дифференциала (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)
Проверка уровня смазки заднего дифференциала (пробки с шестигранной головкой)

1 — Заливная/контрольная пробка (34 Нм) 2 — Сливная пробка (34 Нм) 3 — Заливная/контрольная пробка 4 — Сливная пробка 5 — Уровень масла |

Проверка уровня смазки заднего дифференциала (пробки с 4-угольным углублением под прутковый ключ)

1 — Заливная/контрольная пробка (39-59 Нм) 2 — Сливная пробка (39-59 Нм) 3 — Заливная/контрольная пробка 4 — Сливная пробка 5 — Уровень масла |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Уровень смазки в дифференциале должен доходить до нижнего среза контрольного/заливного отверстия. Для проверки введите в отверстие палец.
| Дифференциал оборудован двумя пробками: заливной/контрольной и сливной. Пробки могут иметь различное исполнение: в одном случае они оборудованы шестигранной головкой под накидной ключ, в другом - четырехгранным углублением под прутковый ключ - обратите внимание на различие в усилиях затягивания пробок.
2. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив требуемое количество масла через заливное отверстие, - воспользуйтесь воронкой или ручным насосом. 3. Проследите за надежностью затягивания пробки.