Снятие и установка модуля подушки безопасности

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1 Произведите деактивацию SRS (см. Главу Бортовое электрооборудование). 2 Удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля развернуты в прямолинейное положение. 3 Выверните два болта ( с головками типа TORX) крепления модуля подушки безопасности к рулевому колесу. 4 Отсоедините электропроводку и снимите модуль SRS.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. 2. Закончив установку, произведите активацию SRS и удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольной лампы при включении зажигания (см. Главу Бортовое электрооборудование).

| Болты крепления модуля SRS подлежат замене в обязательном порядке! Проследите за правильностью подсоединения электропроводки и надежностью фиксации контактных разъемов.