Снятие и установка заднего подрамника

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отделите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов от передней, снимите заднюю секцию системы выпуска в сборе с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Снимите сборку заднего дифференциала (см. Главу Сцепление). 3. Отсоедините от подрамника передний, задний и верхний поперечные рычаги (см. Разделы Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески, Снятие, обслуживание и установка заднего поперечного рычага задней подвески и Снятие, обслуживание и установка верхнего поперечного рычага задней подвески).
| 4. Подоприте подрамник трансмиссионным домкратом.
5. Снимите переднюю растяжку подрамника (см. Раздел Снятие и установка передних растяжек заднего подрамника). 6. Выверните крепежные болты и извлеките подрамник из-под автомобиля. 7. Проверьте снятые компоненты на наличие признаков износа и повреждений, замените вышедшие из строя детали.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы в процессе установки продольные рычаги были выровнены на домкрате горизонтально. 2. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки задних колес.