Спецификации

Общая информация
Коробка переключения передач
Тип | 5-ступенчатая, либо 5 ÷ 2-ступенчатая (с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), синхронизированная
Тип трансмиссионного масла | GL-5
Объем трансмиссионного масла, л
Модели без дополнительного 2-ступенчатого редуктора | 3.5
Модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором | 4.0
Передаточные отношения
1-я передача | 3.454:1
2-я передача | 2.062:1
3-я передача | 1.448:1
4-я передача | 1.088:1
5-я передача | 0.825:1
Задняя передача | 3.333:1
Передаточные отношения дополнительного двухступенчатого редуктора (при соответствующей комплектации)
Повышающий режим | 1.000:1
Понижающий режим
Модели 2.0 л | 1.447:1
Модели 2.5 л | 1.196:1
Главная передача привода передних колес
Тип | Гипоидная
Передаточное отношение
Модели 2.0 л | 3.900:1
Модели 2.5 л |
Legacy | 3.700:1
Outback | 3.900:1
Раздаточная коробка
Тип | Геликоидальная
Передаточное отношение | 1.100:1
Главная передача привода задних колес
Тип | Гипоидная
Передаточное отношение
Модели 2.0 л | 3.900:1
Модели 2.5 л |
Legacy | 3.700:1
Outback | 3900:1
Передний дифференциал
Тип шестерен | Конические, прямозубые
Количество шестерен
Боковые | 2
Сателлиты | 2
Межосевой дифференциал
Тип | С вязкостной муфтой
Тип шестерен | Конические, прямозубые
Количество шестерен
Боковые | 2
Сателлиты | 2
Регулировочные параметры
| Регулировочные данные приведены также в тексте Главы.
Сборка РКПП |
Зазор зацепления гипоидной ведущей шестерни, мм
Номинальное значение | 0.13 ÷ 0.18
Перечень выпускаемых регулировочных шайб
№ детали 322295 АА031 322295 АА071 322295 АА041 322295 АА081 322295 АА051 322295 АА091 322295 АА061 322295 АА101 | Толщина 0.150 0.250 0.175 0.275 0.200 0.300 0.225 0.500
Перечень выпускаемых задних пластин первичного вала
Размер «А», мм | № детали | Маркировка
4.00 ÷ 4.13 | 32294АА041 | 1
3.87 ÷ 3.99 | 32294АА051 | 2
Зазор между стопорным кольцом и упорной шайбой, мм
Номинальное значение | 0.05 ÷ 0.35
Перечень выпускаемых стопорных колец (наружные-19) |
№ детали | Толщина, мм
031319000 | 1.50
805019010 | 1.72
Регулировка держателя входного вала
Размер «D», мм 52.50 ÷ 53.11 52.00 ÷ 52.49 51.26 ÷ 51.99 | Количество шайб — 1 2
Сборка ведущей шестерни |
Преднатяг упорного подшипника, Нм
Номинальное значение | 0.3 ÷ 0.8
Перечень выпускаемых регулировочных шайб
№ детали | Толщина, мм
Шайба № 1
803025051 | 3.925
803025052 | 3.950
803025053 | 4.975
803025054 | 4.000
803025055 | 4.025
803025056 | 4.050
803025057 | 4.075
Шайба № 2
803025059 | 3.850
803025054 | 4.000
803025058 | 4.150
Момент сопротивления проворачиванию шарикового подшипника ведущей шестерни, Нм | 0.1 ÷ 1.5
Сборка входного вала
Зазор между стопорным кольцом (наружное-28) и шариковым подшипником, мм
Номинальное значение | 0 ÷ 0.12
Перечень выпускаемых стопорных колец
№ детали | Толщина, мм
805028050 | 2.48
805028060 | 2.56
805028070 | 2.64
Зазор между стопорным кольцом (наружное-68) и шариковым подшипником, мм
Номинальное значение | 0 ÷ 0.12
Перечень выпускаемых стопорных колец
№ детали | Толщина, мм
805168020 | 1.84
805168030 | 1.92
805168040 | 2.00
Сборка первичного вала
Зазор между стопорным кольцом (наружное-25) и ступицей синхронизатора, мм
Номинальное значение | 0.060 ÷ 0.100
Перечень выпускаемых стопорных колец
№ детали Толщина, мм 805025051 — 2.42 805025055 — 2.62 805025052 — 2.47 805025056 — 2.67 805025053 — 2.52 805025057 — 2.72 805025054 — 2.57 805025058 — 2.37 |
Промежуточная шестерня задней передачи
Зазор между шестерней и левой стенкой картера трансмиссии, мм
Перед установкой рычага
Номинальное значение | 6.0 ÷ 7.5
Перечень выпускаемых рычагов переключения
№ детали | Маркировка | Замечания
32820АА070 | 7 | Дальше от стенки
32820АА080 | 8 | Номинал
32820АА090 | 9 | Ближе к стенке
После установки рычага
Номинальное значение | 0 ÷ 0.5
Перечень выпускаемых шайб
№ детали 803020151 803020154 803020152 803020155 803020153 | Толщина, мм 0.4 1.9 1.1 2.3 1.5
Вилки переключения со штоками
| Вилки подбираются таким образом, чтобы соединительная муфта и ведомая шестерня задней передачи оказались по центру своих синхронизирующих механизмов.
Осевой люфт штоков, мм
А: | 1-2 ÷ 3-4 0.4 ÷ 1.4
В: | 3-4 ÷ 5 0.5 ÷ 1.3
Перечень выпускаемых вилок
Раздаточная коробка
Регулировка нейтрального положения |
Перечень выпускаемых регулировочных шайб
№ детали | Толщина, мм
32190АА000 32190АА010 | 0.15 0.30
Сборка удлинения
Зазор между упорной шайбой (50 х 61 х t) и наружной обоймой конического роликового подшипника, мм
Номинальное значение | 0.2 ÷ 0.3 мм (в натяг)
Перечень выпускаемых упорных шайб |
№ детали | Толщина, мм
803050060 | 0.50
803050061 | 0.55
803050062 | 0.60
803050063 | 0.65
803050064 | 0.70
803050065 | 0.75
803050066 | 0.80
803050067 | 0.85
803050068 | 0.90
803050069 | 0.95
803050070 | 1.00
803050071 | 1.05
803050072 | 1.10
803050073 | 1.15
803050074 | 1.20
803050075 | 1.25
803050076 | 1.30
803050077 | 1.35
803050078 | 1.40
803050079 | 1.45
Зазор между упорной шайбой и межосевым дифференциалом, мм
Номинальное значение | 0.15 ÷ 0.35 мм (T)
Перечень выпускаемых упорных шайб |
№ детали | Толщина, мм
803036050 | 0.9
803036054 | 1.0
803036051 | 1.1
803036055 | 1.2
803036052 | 1.3
803036056 | 1.4
803036053 | 1.5
803036057 | 1.6
803036058 | 1.7
Передний дифференциал
Люфт зацепления боковых шестерен с сателлитами, мм
Номинальное значение | 0.13 ÷ 0.18
Перечень выпускаемых шайбы (38.1 х 50 х t) |
№ детали 803038021 803038023 803038022 | Толщина, мм 0.925 ÷ 0.950 1.025 ÷ 1.050 0.975 ÷ 1.000
Зазор между осью сателлитов и приводным валом, мм
Номинальное значение | 0 ÷ 0.2
Перечень выпускаемых стопорных колец (наружные-28) |
№ детали | Толщина, мм
805028011 805028012 | 1.05 1.20
Ведущая шестерня раздаточного механизма
Зазор между стопорным кольцом (наружное-30) и шариковым подшипником
Номинальное значение | 0.01 ÷ 0.15
Перечень выпускаемых стопорных колец |
№ детали | Толщина, мм
805030041 | 1.53
805030042 | 1.65
805030043 | 1.77
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болты крепления трансмиссии к демпферу динамических колебаний | 35
Болты крепления задней поперечной балки трансмиссии | 70
Болты крепления передней поперечной балки трансмиссии | 140
Болты/гайки крепления центральной балки трансмиссии | 70
Болты/гайки крепления подушки задней опоры подвески трансмиссии | 35
Болты крепления ограничителя раскачиваний силового агрегата
Со стороны двигателя | 50
Со стороны кузова | 58
Болты/гайки крепления трансмиссии к двигателю | 50
Клемма шины заземления трансмиссии | 13
Сливная пробка картера РКПП | 44
Датчик-выключатель огней заднего хода | 24.5
Гайки крепления датчика-выключателя «HI/LO» (коробки с двухступенчатым редуктором) | 24.5
Датчик скорости автомобиля (VSS) | 5.9
Болт крепления направляющей подачи масла к картеру раздаточной коробки | 6.4
Датчик-выключатель нейтрального положения РКПП | 10
Болты крепления картера раздаточной коробки к картеру трансмиссии | 25
Болты крепления корпуса удлинения к картеру раздаточной коробки | 40
Болты крепления кронштейна механизма переключения | 25
Болты крепления шарикового подшипника ведущей шестерни раздаточного механизма | 26
Болты крепления гильзы механизма блокировки включения задней передачи | 6.4
Заглушка гнезда посадки стопорного шарика механизма блокировки включения задней передачи | 10
Болты крепления держателя входного вала (коробки с двухступенчатым редуктором) | 20
Датчик-выключатель активации понижающего режима (коробки с двухступенчатым редуктором) | 25
Болт вилки переключения режимов HI/LO (коробки с двухступенчатым редуктором) | 15.7
Стяжные болты картера РКПП с двухступенчатым редуктором | 25
Контргайка первичного вала трансмиссии | 118
Контргайка вторичного вала | 118
Контргайка ведущей шестерни | 265
Болты крепления стопорных пластин держателей передних приводных валов в коробке дифференциала | 25
Болты крепления корончатой ведомой шестерни переднего дифференциала | 62
Болты крепления пластины основания рычага переключения передач | 7.5
Гайка крепления штока переключения передач к рычагу переключения передач | 12
Гайка крепления штока переключения передач к шарниру | 18
Болты крепления резиновой опоры механизма переключения передач | 18
Гайка кронштейна механизма переключения передач | 18
Пробки контрольных шариков штоков вилок переключения передач | 19.6