Снятие и установка карданного вала

| Карданный вал выполнен в виде монолитного блока, разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе с центральным подшипником.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В случае необходимости снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. При соответствующей комплектации снимите переднюю карданного вала. 3. Выверните болты крепления карданного вала к соединительному фланцу ведущей шестерни дифференциала. 4. Выверните болты крепления сборки центрального подшипника к днищу автомобиля. 5. Высвободите карданный вал из трансмиссии, сразу же закупорьте отверстие в кожухе удлинения.

Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.