Ресивер-осушитель К/В - конструкция и принцип функционирования

Принцип функционирования ресивера-осушителя

1 — Головной блок 2 — Входной штуцер 3 — Выходной штуцер 4 — Внутренняя трубка 5 — Корпус | 6 — Датчик-выключатель давления 7 — Сетчатый фильтр 8 — Подушка сетчатого фильтра 9 — Сиккатив (Влагопоглатитель)

Расход циркуляции хладагента в тракте К/В определяется тепловой нагрузкой на систему. Ресивер-осушитель служит для хранения неиспользуемого в текущий момент запаса жидкого хладагента и выполняет следующие функции:
a) Удаление из жидкого хладагента пузырей с целью повышения эффективности функционирования системы (наличие пузырей нарушает точность дозировки пропускаемого через расширительный клапан хладагента. а также приводит к изменению его температуры и давления);
b) Удаление из хладагента влаги;
c) Удаление из хладагента твердых посторонних частиц.
Конструкция ресивера-осушителя представлена на иллюстрации.