Снятие и установка ресивера-осушителя системы К/В

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Произведите разрядку системы кондиционирования в условиях специализированной мастерской. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 3. Отсоедините от сборки ресивера-осушителя электропроводку датчика-выключателя давления (А) и трубку (В), затем выверните крепежные болты (С) и снимите ресивер.
| Ресивер-осушитель заполнен сиккативом, во избежание попадания в наполнитель влаги сразу же закупорьте открытые штуцеры сборки. Если ресивер-осушитель подлежит замене, долейте в компрессор соответствующее количество рефрижераторного масла (5 мл).
А — Контактный разъем электропроводки датчика-выключателя давления В — Трубка С — Крепежные болты
4. Установка производится в обратном порядке. Не забывайте заменять уплотнительные кольца.
| Перезарядка системы кондиционирования должна быть произведена в условиях мастерской автосервиса.