Текущее обслуживание

Спецификации
Рекомендуемые смазки и жидкости

| Ниже перечислены смазки и жидкости, рекомендуемые к применению компанией-изготовителем автомобилей на момент составления настоящего Руководства. Более свежую информацию можно получить на фирменных станциях техобслуживания компании Subaru.

Карта вязкостей двигательного и трансмиссионных масел
Тип и свойства рабочих жидкостей
Топливо

Модели с каталитическим преобразователем | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 (АИ)
Модели без каталитического преобразователя | Бензин с октановым числом не ниже 90 (АИ)
Жидкость стекло- и фароомывателей: | специальная морозостойкая жидкость в смести с водой (50% жидкости - морозостойкость до -20°)
Двигательное масло | Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по API, с маркировкой «Energy Conserving II» (энергосберегающее II), либо A2-96 (ACEA). Вязкость 5W/30 для холодного климата, 10W/40 (10W/30) для умеренного климата и 20W/50 - для жаркого
Охлаждающая жидкость | (50 ÷ 70)% раствор антифриза на базе этиленгликоля с водой
Тормозная жидкость | DOT 3 или DOT 4
Гидравлическая жидкость сцепления | DOT 3 или DOT 4
Жидкость системы гидроусиления руля | ATF DEXRON II или DEXRON III
Трансмиссионная жидкость для АТ | ATF DEXRON II или DEXRON III

Карта вязкостей двигательного и трансмиссионных масел

Трансмиссионное масло для РКПП | Трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90
Масло для раздаточной коробки | Трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90
Масло для дифференциала
Передний дифференциал | Гипоидное трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 80W/90
Задний дифференциал | Гипоидное трансмиссионное масло API GL-5 с вязкостью SAE 75W/90
Смазка для шасси | Литиевая смазка NGLI No 2
Хладагент кондиционера воздуха | R134a
Компрессорное масло кондиционера воздуха
Модели с левосторонним рулевым управлением | DH PR
Модели с правосторонним рулевым управлением | ZXL 200 PG

Объемы рабочих жидкостей, л*

Топливный бак | 60
Двигательное масло (включая масляный фильтр)
Двигатели 2.0 л
Модели без турбонаддува | 4.0
Модели с турбонаддувом | 4.5
Двигатели 2.5 л
Модели с РКПП | 4.0
Модели с АТ | 4.2
Система охлаждения двигателя
Двигатели 2.0 л
Модели с РКПП | 6.4
Модели с АТ | 6.3
Двигатели 2.5 л | 6.2
Трансмиссионное масло для РКПП | (слить и заправить)
Двигатели 2.0 л
Модели без турбонаддува | 4.0
Модели с турбонаддувом | 4.4
Двигатели 2.5 л | 3.5
Трансмиссионная жидкость для АТ | (слить и заправить)
Двигатели 2.0 л
Модели без турбонаддува | 8.4
Двигатели 2.5 л | 9.3
Масло для раздаточной коробка (слить и заправить) | Сведения отсутствуют
Дифференциал |
Двигатели 2.0 л
Передний дифференциал | Сведения отсутствуют
Задний дифференциал | 0.8
Двигатели 2.5 л
Передний дифференциал (АТ) | 1.2
Задний дифференциал | 0.8
Жидкость ГУР
Все модели | 0.7
Хладагент кондиционера воздуха, г
Модели с левосторонним рулевым управлением | 550-650
Модели с правосторонним рулевым управлением | 650-750
* Все объемы приведены лишь приблизительно. При корректировке сверяйтесь с уровневыми метками.

Двигатель
Схема расположения цилиндров

Обороты холостого хода, в мин
Модели без турбонаддува
Модели с РКПП | 650 ± 100
Модели с АТ | 670 ± 100
Модели с турбонаддувом | 700 ± 100
Максимальная допустимая концентрация СО в отработавших газах при температуре масла 80°С, %
На холостых оборотах | 0.5
На оборотах 2500 ÷ 2800 в мин | 0.3
Уровень содержания углеводородов на холостых оборотах, частиц на миллион | 100
Максимальная допустимая концентрация СО2 в отработавших газах, % | 14.5 ÷ 16.0
Максимальная допустимая концентрация О2 в отработавших газах, % | 0.1 ÷ 0.5
Значение l на повышенных оборотах 2500-2800 в мин | 0.98 ÷ 1.02
Клапанные зазоры (на холодном двигателе), мм
Впускные клапаны | 0.20 ± 0.02
Выпускные клапаны | 0.25 ± 0.02

Система зажигания
Тип свечей зажигания

Двигатели 2.0 л
Модели без турбонаддува
Модели, оборудованные каталитическим преобразователем | Champion RC10YC4 (межэлектродный зазор 1.0 ÷ 1.1 мм)/RC9YCC, (зазор 0.8 мм)
Модели без каталитического преобразователя | NGK BKR6E-11 (зазор 0.8 мм)
Autolite: | APP3923, (зазор 1.0 мм)
Bosch: | FR8DCX, (зазор 1.1 мм)
Beru: | UXF790, (зазор 1.1 мм)
Модели с турбонаддувом | NGK PFR6B, (зазор 0.7 ÷ 0.8 мм)
Champion | RC 8PYP, (зазор 0.8 мм)
Двигатели 2.5 л
Модели без турбонаддува | RC10YP4A (Champion)
Модели с турбонаддувом | PFR5B-11 (NGK)

Тип катушки зажигания

Модели без турбонаддува | Hitachi CM12-100B
Модели с турбонаддувом | Diamond F-569-01R
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, Ом
Модели без турбонаддува | 0.63-0.77
Модели с турбонаддувом | 0.62-0.76
Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания, кОм
Модели без турбонаддува | 10.4-15.6
Модели с турбонаддувом | 18.9-24.15
Базовый угол опережения зажигания, град перед ВМТ (не регулируется, задается ECU)
Модели без турбонаддува | 10 ± 10, при 650 об/мин (при 670 об/мин на моделях с АТ)
Модели с турбонаддувом | 12 ± 10, при 700 об/мин

Тормозная система

Минимальная толщина вентилируемых тормозных дисков, мм
Все модели
Тормозные механизмы передних колес | 22.0
Тормозные механизмы задних колес | 8.5
Предельная допустимая величина бокового биения дисков, мм
Все модели
Тормозные механизмы передних колес | 0.075
Тормозные механизмы задних колес | 0.10
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок колодок дисковых тормозных механизмов, мм
Модели 2.0 л (без учета металлической подложки) | 1.5
Модели 2.5 л (с учетом металлической подложки) | 7.5
Максимальный допустимый диаметр тормозных барабанов, мм
Все модели | 230.6
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок башмаков барабанных тормозных механизмов, мм
Все модели | 1.5
Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм | 1.0 ÷ 3.0
Минимальная допустимая высота положения выжатой педали ножного тормоза, мм
Модели с левосторонним рулевым управлением | 65
Модели с правосторонним рулевым управлением | 85
Ход рычага стояночного тормоза
Все модели | 7-8 щелчков

Сцепление

Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм | 1.0 ÷ 3.0

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Сливная пробка поддона картера двигателя | 44
Болты поддона картера АТ | 5
Свечи зажигания | 21
Гайки крепления колес | 78 ÷ 98